Таблица №1. Требования к товару

	№ п/п
	Наименование товара
	Подразделение Заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые показатели товара 
(заполняется Заказчиком) 
	[bookmark: RANGE!H1]Предложение участника закупки 
(заполняется Участником)

	
	
	
	
	
	Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм.
	Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара)
	Наименование товара
	Значения показателей участника закупки в заявке 

	1
	Установка для мойки деталей
	ПрОФ
	шт
	1
	Тип установки
	Стационарная, струйная с вращающимся коллектором
	
	

	
	
	
	
	
	Объем моющего раствора, л
	Не более 1000
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальный вес промываемых одновременно агрегатов, кг, 
	не более 1000
	
	

	
	
	
	
	
	Моющий раствор
	Раствор воды с моющим средством. Должна быть обеспечена совместимость с рекомендуемыми средствами (ВУК, МС-6)
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальная температура моющего раствора, °C
	Не более 60
	
	

	
	
	
	
	
	Время нагрева жидкости от 20°C до 60°C (при температуре окр. воздуха 20°C), час, 
	Не более 4
	
	

	
	
	
	
	
	Цикл работы
	Замкнутый, с оборотом раствора и внутренней системой очистки от твердых частиц
	
	

	
	
	
	
	
	Мощность электронагревателей, кВт
	Не более 18
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение питающей сети, В
	Не более 380
	
	

	
	
	
	
	
	Мощность электродвигателя насоса, кВт
	Не более 15
	
	

	
	
	
	
	
	Производительность насоса, м³/ч
	Не более 50
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	Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм
	Не более 4050 × 2150 × 2470
	
	

	
	
	
	
	
	Масса установки, кг
	Не более 2200
	
	




Таблица №2. Общие требования к поставке
	№
	Наименование параметра
	Содержание

	1
	Требование к качеству товара 
	Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
Конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком.
Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованием стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), расположенных на цифровой платформе https://inti.expert/docs. В случае наличия, необходимо предоставить заключение об оценке соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» требованиям СТО ИНТИ S.QS.1-2020 «Система менеджмента качества».

	2
	Поставляемый товар должен быть новым товаром
	Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства

	3
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества
	Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика.

	4
	Требования к упаковке и маркировке товара
	Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ и содержать наименование товара, модель, дату изготовления, данные изготовителя.

	5
	Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар
	Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года

	6
	Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)
	Не установлено

	7
	Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
	В комплекте с товаром должны быть переданы на русском языке:
• Паспорт изделия (руководство по эксплуатации);
• Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 (или Декларация о соответствии);
• Паспорт качества;
• Инструкция по охране труда;
• Электрические монтажные и принципиальные схемы;
• Гарантийный талон.

	8
	Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
	Обеспечение пуско-наладочных работ на месте монтажа/сборки

	9
	Требования по техническому обучению персонала заказчика
	Не установлено 

	10
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)
	Не установлено 

	11
	Срок поставки
	Не более 60 календарных дней с момента заключения договора поставки

	12
	Место поставки
	РС(Я), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр. 

	13
	Дополнительные требования
	Не установлено



