
Техническое задание на приобретение «Shantui SL50WN»
Таблица №1. Требования к товару
	№ п/п
	Наименование товара
	ЦФО Заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком)
	Предложение участника закупки[footnoteRef:1] (заполняется Участником) [1:  Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
] 


	
	
	
	
	
	Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм.
	Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара)
	Наименование товара
	Значения показателей участника закупки в заявке 

	1. 
	Shantui SL50WN
	УТ К-С
1 шт.
	Базовое шасси: 
	Shantui SL50WN
	
	

	2. 
	
	
	Двигатель: 
	Weichai WD10G220E23, 162 кВт (220 л.с.) при 2000 об/мин, турбонаддув
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	Колесная формула (привод): 
	4x4
	
	

	5. 
	
	
	КПП: 
	Планетарная, Power Shift
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	Шины/диски:
	23.5-25 L3
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	Объем топливного бака (л):
	Не менее 220
	
	

	10. 
	
	
	Грузоподъемность (т)
	Не менее 5
	
	

	11. 
	
	
	Колесная база (мм)
	Не менее 3250
	
	

	12. 
	
	
	Дорожный просвет (мм)
	Не менее 430
	
	

	13. 
	
	
	Рулевой механизм
	Шарнирно-сочленённый
	
	

	14. 
	
	
	Противотуманные фары:
	наличие
	
	

	15. 
	
	
	Тормозная система
	Дисковые тормоза, пневмогидравлические.
	
	

	16. 
	
	
	Объём ковша
	 Не менее 3 м3
	
	

	17. 
	
	
	Тип рабочего насоса
	шестеренчатый насос
	
	

	18. 
	
	
	Дифференциал переднего моста
	Обычный
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	Дифференциал заднего моста
	Обычный
	
	

	21. 
	
	
	Огнетушитель ОП-6:
	Не менее 1 шт.
	
	

	22. 
	
	
	Аптечка:
	Не менее 1 (один)
	
	

	23. 
	
	
	Знак аварийной остановки:
	Не менее 2 (два)
	
	

	24. 
	
	
	Пневмоупоры капота:
	Наличие
	
	

	25. 
	
	
	Оснащаются системой ЭРА ГЛОНАСС
	Наличие
	
	

	26. 
	
	
	Комплект расходников для ТО 1, ТО 2, ТО 3
	Наличие
	
	

	27. 
	
	
	Комплект ремней на двигатель
	Наличие
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	



Таблица №2. Общие требования к поставке
	№
	Наименование параметра
	Содержание

	1
	Требование к качеству товара:
	Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

	2
	Поставляемый товар должен быть новым товаром:
	Товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства

	3
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества:
	Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 14 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика.

	4
	Требования к упаковке и маркировке товара:
	Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии);
- штриховой код продукции (при наличии);
- условное обозначение продукции;
Упаковка может содержать дополнительную информацию.

	5
	Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар:
	Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года и соответствовать заявленным требованиям.

	6
	Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место):
	Не менее 36 месяцев или 3 000 моточасов пробега гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара 

	7
	Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов:
	Перечень обязательной технической документации:
   - паспорт;
   - руководство по эксплуатации;
   - сертификат соответствия ГОСТ Р;
   - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
- паспорт транспортного средства (ПТС);
Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

	8
	Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам:
	Не установлено/Иное 

	9
	Требования по техническому обучению персонала заказчика:
	Не установлено/Иное 

	10
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.):
	Не установлено/Иное 

	11
	Срок поставки:
	Не более 30 к.д. с даты заключение договора 

	12
	Место поставки:
	Доставка до склада покупателя по адресу г. Якутск

	13
	Дополнительные требования:
	Не установлено/Иное 



	
	



