|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALED ЛИНЕЙНЫЙ 72А 72Вт 9600Лм 2000\*50\*50 IP54 | | | |
| МОЩНОСТЬ | 72 Вт | АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ | есть |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 9600 Лм | ЗАЩИТА 380 | есть |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 150 Лм/Вт | КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 128 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.9 | МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | Полистирол |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | менее 1 | ВИД РАССЕИВАТЕЛЯ | Прозрачный/матовый |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | Д | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Анодированный алюминий |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | 54 IP |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 80 | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | 1 | ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -20/+40 С |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИАНИЯ | 220-240 В | СРОК СЛУЖБЫ | Более 100 000 |
| ЧАСТОТА СЕТИ | 47-63 Гц | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2000\*50\*50 мм |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Да, восстанавливается автоматически | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИК | Универсальный |
| ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА | Да, восстанавливается автоматически | МАССА | 2 кг |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ˃100В, восстанавливается автоматически | КЛАСС ОПАСНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ | 4 |
| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | есть | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 лет |

Описание:

Светодиодный светильник ALED ЛИНЕЙНЫЙ предназначен для общего и акцентированного освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, магазинов, автомоек. В комплекте с защитным стеклом могут быть использованы в качестве архитектурного освещения.

Универсальный линейный светильник для освещения открытых и закрытых пространств. Высокая степень защиты корпуса от внешних воздействий позволяет использовать светильники в условиях повышенной влажности и запыленности. Используется для локального или общего освещения.

Стоимость: от 2000 рублей