|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALED ОФИС 34П 34Вт 5100Лм 1195\*180 IP54 | | | |
| МОЩНОСТЬ | 34 Вт | КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 84 |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 5100 Лм | МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | Поликарбонат |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 150 Лм/Вт | ВИД РАССЕИВАТЕЛЯ | Микропризма/Опал |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.9 | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | менее 1 | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | 54 IP |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | Д | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ4 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000 К | ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -0/+40 С |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 80 | СРОК СЛУЖБЫ | Более 100 000 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | 1 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1195\*180\*40 мм |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИАНИЯ | 220-240 В | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИК | Подвесной/Накладной |
| ЧАСТОТА СЕТИ | 47-63 Гц | МАССА | 1,1 кг |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Да | КЛАСС ОПАСНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ | 4 |
| ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА | Нет | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 лет |

Описание

Светодиодный светильник ALED ОФИС предназначен для освещения офисных и торговых площадей, образовательных и муниципальных учреждений, а так же объектов здравоохранения.

Универсальный пластиковый корпус применяется для встраиваемого и накладного монтажа. Обладает малым показателем пульсации светового потока и высокими характеристиками коэффициента мощности.

Стоимость: от 700 рублей