|  |
| --- |
| ALED STREET 74А 74Вт 13500Лм 490\*100\*60 IP65 |
| МОЩНОСТЬ | 74 Вт | АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ | есть |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 13500 Лм | ЗАЩИТА 380 | есть |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 190 Лм/Вт | КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 36 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.9 | МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | Полистирол |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ | менее 1 | ВИД РАССЕИВАТЕЛЯ | Линза |
| КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА | Широкая | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Анодированный алюминий |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | 65 IP |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 70 | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | 1 | ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -45/+40 С |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИАНИЯ | 220-240 В | СРОК СЛУЖБЫ | Более 100 000 |
| ЧАСТОТА СЕТИ | 47-63 Гц | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 490\*100\*60 мм |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Да, восстанавливается автоматически | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИК | Универсальный |
| ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА | Да, восстанавливается автоматически | МАССА | 3,2 кг |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ˃100В, восстанавливается автоматически | КЛАСС ОПАСНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ | 4 |
| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | есть | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 лет |

Описание

Светильник светодиодный ALED STREET предназначен для общего освещения городских улиц, парков, придомовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.

Универсальный светильник для освещения любых открытых и закрытых пространств. В зависимости от мощности стандартные светильники могут состоять из одного, двух или трех модулей. По индивидуальному заказу количество модулей может быть увеличено.

Стоимость: от 2400 рублей