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	Разработка и производство систем часофикации и контроля точного времени

ООО НПП «КВАРЦ»

Тел. (495) 506-19-53, Тел/факс: (495) 926-23-77, 926-22-59

142103, МО, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.1
www.chasgrup.ru | www.nppkvarc.ru | chasgrup@mail.ru


Часовая станция ЧС-1-02-2 19”2U
(ТУ 4282-001-772600588102-2002).
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Индикация времени: двух строчный ЖК индикатор с подсветкой.
· Управление: кнопки на лицевой панели.

· Внешний источник синхронизации времени:
· радиотрансляционная сеть;
· спутниковая система ГЛОНАСС/GPS (приёмник поставляется отдельно): 5472руб.;

· синхронизация от ПК (RS232): 1526руб.
· Точность автономного хода, при температуре +20°С: не более ±1сек/сутки.
· Количество каналов для подключения вторичных часов: 4
· Количество подключаемых вторичных стрелочных часов на один канал: до 80 шт.
· Количество подключаемых вторичных электронных часов-табло серии "Кварц" на один канал: до 150 шт.
· Выход на вторичные стрелочные часы: 24В ±4В, ток нагрузки на один канал -1А, полярность импульсов - чередующаяся, длительность импульсов от 2 сек. до 5 сек., период следования импульсов – 1 мин.

· Управление нагрузкой в двух независимых каналах по заданному заранее расписанию, тип коммутации «сухой контакт» (данная функция может быть использована для выдачи школьных звонков, управления освещением и т.д.):

· максимальное напряжение коммутации: 220В.

· максимальный ток коммутации: 3А.
· Сохранение хода времени и установочной информации при отключении питания до 1 года.

· Автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения питающей сети.

· Автоматический переход на летнее/зимнее время.
· Автоматическое определение високосного года.

· Напряжение питания: однофазная сеть 220 В ±10%.

· Потребляемая мощность, не более: 24 Вт (без учёта подключенной нагрузки).
· Температурный режим эксплуатации – от +10 до +40ºС

· Материал корпуса: сталь.
· Габаритные размеры: 485 х 90 х 280 мм. (типоразмер 2U)
· Вес: 5 кг. (без резервного питания).
· Гарантийный срок 1 год.
· Цена: 19 167 руб.
· Резервное питание (опция «UPS»): 7 120 руб. (до 12 часов автономной работы).
· Срок изготовления: 20 рабочих дней с момента оплаты.
Цены указаны с учётом НДС 20%
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Действительно с 03.08.2020г.


