

 2022г. г.Челябинск

ООО «СветКомплект» 454084, Челябинская обл, Челябинск г,Кожзаводская ул, дом №100,офис №101, ИНН 7447299175 КПП 744701001 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

**Коммерческое предложение**

**Офисные светодиодные светильники**

1. **Светильник светодиодный СПС-36 (595\*595\*40)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей, ч. | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Световой поток, Лм | 4100 |
| Коэффициент пульсации светового потока,  | 1% |
| Габаритные размеры, мм | 595\*595\*40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Индекс светопередачи, Ra | 85 |
| Количество светодиодов | 72 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Гальваническая развязка | Нет |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | * 1. лет
 |

1. **Светильник светодиодный СПС-45 (595\*595\*40)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей, ч. | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Световой поток, Лм | 5000 |
| Коэффициент пульсации светового потока,  | 1% |
| Габаритные размеры, мм | 595\*595\*40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Индекс светопередачи, Ra | 85 |
| Количество светодиодов | 90 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Гальваническая развязка | Нет |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |

1. **Светильник светодиодный СПС-60 (595\*595\*40)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Световой поток, Лм | 6200 |
| Коэффициент пульсации светового потока,  | 1% |
| Габаритные размеры, мм | 595\*595\*40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Индекс светопередачи, Ra | 85 |
| Количество светодиодов | 108 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Гальваническая развязка | Нет |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |

1. **Светильник светодиодный СПС-36 (1200\*180\*40)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей, ч | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Световой поток, Лм | 4100 |
| Коэффициент пульсации светового потока,  | 1% |
| Габаритные размеры, мм | 1200\*180\*40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Индекс светопередачи, Ra | 85 |
| Количество светодиодов | 72 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Гальваническая развязка | Нет |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | * 1. лет
 |

1. **Светильник светодиодный СПС-45 (1200\*180\*40)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей, ч | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Световой поток, Лм | 6400 |
| Коэффициент пульсации светового потока,  | 1% |
| Габаритные размеры, мм | 1200\*180\*40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Индекс светопередачи, Ra | 85 |
| Количество светодиодов, шт | 90 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Гальваническая развязка | Нет |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет  |

1. **Светильник светодиодный СПС-60(1200\*180\*40) Для спортивного зала.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://avselectro.ru/upload/images/567958736dd7e/ym/6a27250fc9f795e7581b6df2aac1e7b4.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Ресурс светодиодных модулей, час | 50 000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| КПД светильника | 80% |
| Коэф. Пульсации светового потока, не более | 5% |
| Гальваническая развязка | Да |
| Фильтр ЕМС | Да |
| Защита 380 | Да |
| Световой поток, Лм | 9600 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 5000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 108 |
| Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
| Рассеивать | Микропризма |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Гарантия  | 3-5 лет |
| Крепление | Поворотная скоба |
|  | Защитная решетка  | Да |

**Стоимость**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена**  |
|  | **ОФИС-освещение:** | **(Руб.)** |
| **1** | **СПС-36 (595\*595\*40)** | **1750,00** |
| **2** | **СПС-45 (595\*595\*40)** | **1950,00** |
| **3** | **СПС-60 (595\*595\*40)** | **2700,00** |
| **4** | **СПС-36 (1200\*180\*40)** | **1750,00** |
| **5** | **СПС-45 (1200\*180\*40)** | **1950,00** |
| **6** | **СПС-60 (1200\*180\*40)** | **2700,00** |
| **7** | **Защитный кожух (решетка)** | **800,00** |

Тел.: 8922-713-68-00 E-mail: zakaz@td-elprom.com, WWW.TD-ELPROM.com

**С уважением, ООО «СветКомплект»**

 **Менеджер, Яна тел. 89227136800**

 **Почта: zakaz@td-elprom.com**