**IBC 10 / 2C**

**ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ**

Специальный безводный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для приклеивания любых видов деревянных полов на предварительно подготовленные деревянные полы.

на существующих цементных основаниях или на неабсорбирующих полах (мрамор, плитка, каменные плиты, деревянные поверхности).

**КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:**

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Всегда проверяйте влажность пола и древесины соответствующими инструментами (<2%). Влажность субстрата

следует измерять на глубину (примерно 2-3 см) с помощью карбидного гигрометра, чтобы исключить присутствие

сильно гигроскопичные вещества (например, пемза, вермикулит), которые могут выделять большие количества захваченных

влажность с последующим вздутием пола. Не наносить на черновые полы, не защищенные от набухания.

из-за влажности (всегда изолируйте соответствующей паронепроницаемой прокладкой). Тонкие или пылящие основания должны быть

объединены нашими ГРУНТОВКАМИ (PU, POLY ECO, PS / 39, 3W или RECOLPOX 050 / ED), которые обеспечивают идеальное

приклеивание клея к поверхности (см. технический паспорт). Не применять для полов в помещениях, которые не

есть окна или двери. Не наносите на полы, если стены или потолок комнаты не совсем сухие.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Перед использованием убедитесь, что продукт имеет температуру окружающей среды. Вылейте компонент IBC 10 / 2C (B) в емкость с

Компонент IBC 10 / 2C (A) хорошо перемешать с помощью электрического миксера до получения однородной пасты. В

Полученную таким образом пасту наносить подходящим широкозубым шпателем.

№ 5 на черновом полу, который должен быть плотным, сухим, чистым, без каких-либо отслаивающихся частей, таких как остатки красок для стен,

пыль, воск или подобное. Продукт нельзя разбавлять. Перед приклеиванием всегда проверяйте влажность чернового пола.

<2% (<0,5% ангидрита). Температура окружающей среды от 15 до 25 ° С, относительная влажность не более 75%. Всегда

используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда сверяйтесь с паспортом безопасности продукта.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Хороший клей для приклеивания паркета на утепленный черный пол.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Аспект:

вставить

Вязкость (при 20 ° C; Брукфилд):

50000–120000

Приблизительный расход (г / м2):

1000–1400

Жизнеспособность (минуты):

ок. 120

Температура нанесения (° C):

+10 - +30

Количество дней, необходимых для ходьбы по поверхностям, составляет

возможный:

1-2 (в зависимости от температуры окружающей среды)

Сглаживание (дни):

3-7 (в зависимости от температуры окружающей среды)

Применение / Инструменты:

Шпатель с широкими зубьями n. 5

Очистка инструмента:

SE, когда продукт еще свежий

Удаление продукта:

PULITORE PR, когда продукт еще свежий

Хранение (мес.):

температура от + 5 ° C до + 25 ° C

12

Информация по утилизации:

Утилизируйте продукт в соответствии с местными и национальными законами.

Упаковка:

Упаковка 5 кг (4,7 кг компонента A + 0,3 кг компонента B) или 10 кг

(9,4 кг компонента A + 0,6 кг компонента B)

|  |
| --- |
| **Страница 2** |

RECOLL INTERNATIONAL srl

Via Edison 23 ZI Anconetta 36063 Маростика (Ви) Италия

Тел. +39 0424 471189 - Факс +39 0424 471196

www.recoll.it - Эл. почта: recoll@recoll.it PIVA 03412200242