ООО «Симэкс» 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22, к. 12/3

ИНН/КПП 6670214601/590401001

сайт: <https://simled-light.ru/new_land>

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фото** | **Артикул** | **Наименование** | **Характеристики** | **Цена в руб. с НДС** | **В наличии,** **шт.**  |
| 1 |  | P-SLR06-110-100-66 | Светильник Сияние 100W13 000 Lm | Источник света: LED PhilipsМощность: 100W CRI: >85Цветовая t: 3000-4000-5000KСветовой поток: 13 000 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: закаленное стеклоКорпус: анодированный алюминийРазмер: 627\*272\*103Тип монтажа: консольныйСтепень защиты: IP66 | 12 300,00 | 100шт |
| 2 |  | P-SLR06-115-150-66 | Светильник Сияние 150W19 500 Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 150WCRI: >85Цветовая t: 3000-4000-5000KСветовой поток: 19 500 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: закаленное стеклоКорпус: анодированный алюминийРазмер: 768\*301\*104Тип монтажа: консольныйСтепень защиты: IP66 | 14 000,00 | 98шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | SLR10-15-50-66 | Светильник Орион 50W6 500Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 50WCRI: >85Цветовая t: 3000-4000-5000KСветовой поток: 6500 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: анодированный алюминийРазмер: 469\*168\*63Тип монтажа: консольныйСтепень защиты: IP65 | 3 600,00 | 167шт |
| 4 |  | L-SLR10-110-100-66 | Светильник Орион 100W 13 000Lm | Источник света: LED SND PhilipsМощность: 100WCRI: >85Цветовая t:3000-4000-5000KСветовой поток: 13000 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: алюминиевыйРазмер: 509\*237\*76Тип монтажа: консольныйСтепень защиты: IP65 | 5 500,00 | 374шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | SLR10-115-200-66 | Светильник Орион 200W22 000Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 200WCRI: >85Цветовая t: 3000-4000-5000KСветовой поток: 22 000 LmПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: анодированный алюминий Размер: 559\*287\*74Тип монтажа: консольныйСтепень защиты: IP 65 | 7 800,00 | 95шт |
| 6 |  | SLHBT-210-66 | СветильникSLHBT 100W13 000Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 100WCRI: >80Цветовая t: 4000-5000KСветовой поток: 13 000 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 60-90-120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: анодированный алюминийРазмер: 256\*150Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP66 | 5 500,00 | 150шт |
| 7 |  | SLHBT-215-66 | СветильникSLHBT 150W19 500Lm | Источник света: LED PhilipsМощность: 150W CRI: >80Цветовая t:4000- 5000KСветовой поток: 19 500 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 60-90-120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: анодированный алюминийРазмер: 300\*150Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP66 | 6 500,00 | 46шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | SLHBT-220-66 | Светильник SLHBT 200W26 000Lm | Источник света: LED SND PhilipsМощность: 200WCRI: >80Цветовая t: 4000 - 5000KСветовой поток: 26 000 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 60-90-120Рассеиватель: прозрачныйКорпус: анодированный алюминиевыйРазмер: 340\*153Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP66 | 7 800,00 | 19шт |
| 9 |  | P-AP-40-65 | Светильник Айсберг Премиум 40W5 600Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 40WCRI: >80Цветовая t: 4000К-5000KСветовой поток: 5600 LmСветовая отдача 130 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачный поликарбонатКорпус: АБС-пластик и алюминий внутри Размер: 1221\*74\*64Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP 65 | 2 600,00 | 964шт |
| 10 |  | P-AP-60-65 | Светильник Айсберг Премиум 60W8 400Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 60WCRI: >85Цветовая t: 4000К-5000KСветовой поток: 8400 LmСветовая отдача 140 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачный поликарбонатКорпус: АБС-пластик и алюминий внутри Размер: 1502\*74\*65Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP65 | 3 300,00 | 193шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | P-AP-40-65 с БАП | Светильник Айсберг Премиум 40W5 600Lm | Источник света: LED SND PhilipsВстроенный Блок аварийного питания (3 часа)Мощность: 40W CRI: >85Цветовая t: 4000К-5000 KСветовой поток: 5 600 LmСветовая отдача 140 лм/втПульсация: < 1КСС: 120Рассеиватель: прозрачный поликарбонатКорпус: АБС-пластик и алюминий внутриРазмер: 1221\*74\*664Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP65 | 7 000,00 | 100шт |
| 12 |  | S-AS-40-65 | Светильник Айсберг 40W 4000Lm IP65 | Источник света: LED SND PhilipsМощность:40WCRI: >80Цветовая t: 4000-5000KСветовая отдача 125 лм/втСветовой поток: 4 000 LmПульсация: < 1, КСС: 120Рассеиватель: прозрачный поликарбонатКорпус: АБС-пластикРазмер: 1502\*74\*64Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP65 | 1 750,00 | 4000К-500 шт5000К-1500 шт |
| 13 |  | S-AS-60-65 | Светильник Айсберг 60W 6600Lm | Источник света: LED SND PhilipsМощность: 60WCRI: >80Цветовая t: 4000-5000KСветовой поток: 6600 LmСветовая отдача 110 лм/втПульсация: < 1, КСС: 120Рассеиватель: прозрачный поликарбонатКорпус: АБС-пластикРазмер: 1502\*74\*64Тип монтажа: Подвесной/НакладнойСтепень защиты: IP65 | 1 850,00 | 166шт. 5000К- 447 шт4000К - 477шт |