ООО «Симэкс» 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22, к. 12/3

ИНН/КПП 6670214601/590401001

сайт: <https://simled-light.ru/new_land>

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фото** | **Артикул** | **Наименование** | **Характеристики** | **Цена в руб. с НДС** | **В наличии,**  **шт.** |
| 1 |  | P-SLR06-110-100-66 | Светильник Сияние 100W  13 000 Lm | Источник света: LED Philips  Мощность: 100W CRI: >85  Цветовая t: 3000-4000-5000K  Световой поток: 13 000 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: закаленное стекло  Корпус: анодированный алюминий  Размер: 627\*272\*103  Тип монтажа: консольный  Степень защиты: IP66 | 12 300,00 | 100шт |
| 2 |  | P-SLR06-115-150-66 | Светильник Сияние 150W  19 500 Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 150W  CRI: >85  Цветовая t: 3000-4000-5000K  Световой поток: 19 500 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: закаленное стекло  Корпус: анодированный алюминий  Размер: 768\*301\*104  Тип монтажа: консольный  Степень защиты: IP66 | 14 000,00 | 98шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | SLR10-15-50-66 | Светильник Орион 50W  6 500Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 50W  CRI: >85  Цветовая t: 3000-4000-5000K  Световой поток: 6500 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: анодированный алюминий  Размер: 469\*168\*63  Тип монтажа: консольный  Степень защиты: IP65 | 3 600,00 | 167шт |
| 4 |  | L-SLR10-110-100-66 | Светильник Орион 100W 13 000Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 100W  CRI: >85  Цветовая t:3000-4000-5000K  Световой поток: 13000 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: алюминиевый  Размер: 509\*237\*76  Тип монтажа: консольный  Степень защиты: IP65 | 5 500,00 | 374шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | SLR10-115-200-66 | Светильник Орион 200W  22 000Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 200W  CRI: >85  Цветовая t: 3000-4000-5000K  Световой поток: 22 000 Lm  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: анодированный алюминий Размер: 559\*287\*74  Тип монтажа: консольный  Степень защиты: IP 65 | 7 800,00 | 95шт |
| 6 |  | SLHBT-210-66 | Светильник  SLHBT 100W  13 000Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 100W  CRI: >80  Цветовая t: 4000-5000K  Световой поток: 13 000 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 60-90-120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: анодированный алюминий  Размер: 256\*150  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP66 | 5 500,00 | 150шт |
| 7 |  | SLHBT-215-66 | Светильник  SLHBT 150W  19 500Lm | Источник света: LED Philips  Мощность: 150W CRI: >80  Цветовая t:4000- 5000K  Световой поток: 19 500 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 60-90-120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: анодированный алюминий  Размер: 300\*150  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP66 | 6 500,00 | 46шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | SLHBT-220-66 | Светильник SLHBT 200W  26 000Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 200W  CRI: >80  Цветовая t: 4000 - 5000K  Световой поток: 26 000 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 60-90-120  Рассеиватель: прозрачный  Корпус: анодированный алюминиевый  Размер: 340\*153  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP66 | 7 800,00 | 19шт |
| 9 |  | P-AP-40-65 | Светильник Айсберг Премиум 40W  5 600Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 40W  CRI: >80  Цветовая t: 4000К-5000K  Световой поток: 5600 Lm  Световая отдача 130 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный поликарбонат  Корпус: АБС-пластик и алюминий внутри  Размер: 1221\*74\*64  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP 65 | 2 600,00 | 964шт |
| 10 |  | P-AP-60-65 | Светильник Айсберг Премиум 60W  8 400Lm | Источник света: LED SND Philips Мощность: 60W  CRI: >85  Цветовая t: 4000К-5000K  Световой поток: 8400 Lm  Световая отдача 140 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный поликарбонат  Корпус: АБС-пластик и алюминий внутри  Размер: 1502\*74\*65  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP65 | 3 300,00 | 193шт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | P-AP-40-65 с БАП | Светильник Айсберг Премиум 40W  5 600Lm | Источник света: LED SND Philips  Встроенный Блок аварийного питания (3 часа)  Мощность: 40W CRI: >85  Цветовая t: 4000К-5000 K  Световой поток: 5 600 Lm  Световая отдача 140 лм/вт  Пульсация: < 1  КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный поликарбонат  Корпус: АБС-пластик и алюминий внутри  Размер: 1221\*74\*664  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP65 | 7 000,00 | 100шт |
| 12 |  | S-AS-40-65 | Светильник Айсберг 40W 4000Lm IP65 | Источник света: LED SND Philips  Мощность:40W  CRI: >80  Цветовая t: 4000-5000K  Световая отдача 125 лм/вт  Световой поток: 4 000 Lm  Пульсация: < 1, КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный поликарбонат  Корпус: АБС-пластик  Размер: 1502\*74\*64  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP65 | 1 750,00 | 4000К-500 шт  5000К-1500 шт |
| 13 |  | S-AS-60-65 | Светильник Айсберг 60W 6600Lm | Источник света: LED SND Philips  Мощность: 60W  CRI: >80  Цветовая t: 4000-5000K  Световой поток: 6600 Lm  Световая отдача 110 лм/вт  Пульсация: < 1, КСС: 120  Рассеиватель: прозрачный поликарбонат  Корпус: АБС-пластик  Размер: 1502\*74\*64  Тип монтажа: Подвесной/Накладной  Степень защиты: IP65 | 1 850,00 | 166шт.    5000К- 447 шт  4000К - 477шт |