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                                                Коммерческое предложение
                                                 (ТРУБЫ НАПОРНЫЕ  И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ)
                
 Наша компания готова Вам предложить трубы напорные из полиэтилена собственного производства для  трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 40°С, а также другие жидкие и газообразные вещества. 
В производстве трубы используют эксклюзивное оборудование компании «KraussMaffei», которая является одним из ведущих производителей системного оборудования для высокотехнологичной переработки пластмасс.
Технология производства гладких напорных труб основана на традиционных методах построения экструзионных трубных линий, которые состоят из основного экструдера, со-экструдера для нанесения маркировочных полос, экструзионной головки, вакуум-калибровочных ванн и ванн охлаждения, маркиратора, тянущего и отрезного устройств, стола-накопителя и/или намотчика, системы контроля и управления.
Трубы напорные выпускаются д.63-1200мм, SDR 11,0-41,0. Трубы изготовляются в прямых отрезках, бухтах и катушках из полиэтилена марки 100.
Преимущество:
*Высокая износостойкость.
*Не токсичность-отсутствие воздействия на вкусовые качества и запах воды.
*Полиэтиленовые трубы в 2-4 раза легче стальных, существенно облегчает их транспортировку и монтаж.
*Стыковая сварка ПЭ труб полностью автоматизирована, дешёва, проста и не требует дополнительных расходных материалов.
*Долговечность до 50 лет.
Вся продукция сертифицирована и имеет паспорт качества.
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