Расчёт  досок для лестниц №1 и № 2
Материал: доска - бук или ясень, струганный и отшлифованный, односторонний, продольный,  готовый к монтажу 
	Наименование детали лестницы
	Длина 
	Ширина   
	Толщина 
	Количество

	
	
	
	
	шт 
	м 

	Площадка (пролёт) 
лестницы № 1 (2,97*1,27=3,75м2)
	297см
	35
(30)см
	50мм
	4
(5)
	11,88
(14,85)

	Площадка (пролёт) 
лестницы № 2 (2,21*1,2=2,65м2)
	221см
	35
(30)см
	50мм
	4 
	8,84

	Ступень  1
	145см
	35см
	50мм
	19
	27,55

	Ступень  2 
	111см
	35см
	50мм
	9
	9,99

	Ступень  3
	112см
	35см
	50мм
	1
	1,12

	Ступень  4
	114см
	35см
	50мм
	1
	1,14

	Ступень  5
	119см
	35см
	50мм
	1
	1,19

	Ступень  6
	120см
	35см
	50мм
	1
	1,2

	Ступень  7
	130см
	35см
	50мм
	2
	2,6

	Ступень  8
	141см
	35см
	50мм
	1
	1,41

	Ступень  9
	144см
	35см
	50мм
	1
	1,44

	Ступень 10
	161см
	35см
	50мм
	1
	1,61

	Ступень 11
	164см
	35см
	50мм
	1
	1,64

	Ступень 12
	184см
	35см
	50мм
	2
	3,68

	Итого 
	
	
	
	48 (49)
	75,29
(78,25)



