|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 92 969 |
| Для нужд: АО "Калининскаярайгаз" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Лен сантехнический | Штука | 30,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Рабочая температура - до 160 градусов СЛен сантехнический |
| 2 | Лента ФУМ-1 | Килограмм | 21,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Рmax = 9,8 МПаТемпература эксплуатацииот -60 до +150 0СФУМ лента |
| 3 | Набивка сальниковая 8мм | Килограмм | 15,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Материал Политетрафторэтиленовые волокна. Максимальная температура оС от -200 до +280°С. Максимальное давление МПа (Атм) 5 (50). рН рабочей среды от 0 до 14Набивка сальниковая АП 8мм |
| 4 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S2.0мм B1.0хL1.5м | Килограмм | 10,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Паронит маслобензостойкий ПМБ 2мм |
| 5 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S3.0мм B1.0хL1.5м | Килограмм | 30,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3мм |
| 6 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S4.0мм B1.0хL1.5м | Килограмм | 40,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4мм |
| 7 | Прокладка из паронита ДУ100х2 | Штука | 41,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Ру 1.0-1.6 МПаПрокладка из паронита ДУ100 |
| 8 | Прокладка из паронита ДУ200х2 | Штука | 20,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | РУ 1.0 - 1.6 МПаПрокладка из паронита ДУ 200 |
| 9 | Прокладка из паронита ДУ50х2 | Штука | 51,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | РУ 1.0 - 4.0 МПаПрокладка из паронита ДУ50 |
| 10 | Прокладка из паронита ДУ80х2 | Штука | 20,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | РУ 1.0 - 4.0 МПаПрокладка из паронита ДУ80 |
| 11 | Техпластина МБС S2мм ГОСТ 7338-90 | Килограмм | 5,400 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов.Маслобензостойкая техпластина 2мм |
| 12 | Техпластина МБС S3мм | Килограмм | 40,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов.Маслобензостойкая техпластина 3мм |
| 13 | Техпластина МБС S4мм ГОСТ 7338-90 | Килограмм | 10,000 | Нет | АО "Калининскаярайгаз" | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Техпластина МБС 4мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Калининскаярайгаз" |
| Место (адрес) поставки товаров | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от ПокупателяПериодичность выставления заявок – ЕжемесячноСрок выставления заявок – до 30.09.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 56 768,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 8 659,52 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 48 108,48 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | 100% оплата в течении 14 дней с момента подписания акта приема-передачи товара |