В отдел продаж



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА г. БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

140170 Московская область г.Бронницы,

ул.Красная, дом 53

ИНН 5002002411 КПП 500201001

ОГРН 1035007903633

тел/факс 8(496) 46 69310 www.гуор.рф [info@guorbron.ru](mailto:info@guorbron.ru)

№\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г

На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Запрос о предоставлении ценовой информации**

Заказчик ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы МО» планирует проведение закупки на модернизацию оборудования тренировочного центра.

В целях исполнения ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанные ниже позиции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели** | **Требование к сроку годности или к гарантийному сроку** | **Кол-во** |
|  | Телевизор | шт. | Экран:  тип экрана ЖК,  формат экрана: 16:9  диагональ от 42 до 49 дюймов,  Тип светодиодной подсветки Direct LED,  Разрешение экрана не менее 1920х1080  Тип матрицы: TN  HD формат: 1080p (Full HD)  Функции:  Smart TV: не ниже 2.0  Поддержка Wi-Fi  Подключение к сети LAN (RJ45)  Тюнер: DVB-C, DVB-T2;  USB не ниже 2.0 не менее 1 порта  Звук:  Мощность звука: не менее 20 Вт  Количество динамиков: не менее 2  Объемное звучание  Интерфейсы боковая/задняя сторона:  Слот CI  HDMI не менее 2 портов  Выход для наушников  Оптический аудиовыход  Тип установки Настольная подставка.  Цвет: Черный  Питание: ~100- 240 В 50-60Гц  Комплектация:  Пульт ДУ, необходимое количество элементов питания.  Руководство пользователя  Комплект кабелей для подключения. | не менее 12 мес. | 59 |
|  | Телефонный аппарат | шт. | Совместимость с АТС Panasonic TDA200.  Общие характеристики:  Настольное исполнение  Повтор номера  Регулятор уровня громкости звонка  Регулятор уровня громкости разговора  Тональный набор  Возможность установки на стену  Цвет: черный | не менее 12 мес. | 59 |
|  | Маршрутиза тор | шт. | Центральный маршрутизатор сети, управляемый (L3), форм-фактор 1U 19”, поддержка VLAN, размер адресной таблицы: не менее 32000, количество портов RJ-45: не менее 24 шт; автоопределение MDI/MDIX; количество портов SFP: не менее 2, поддержка стандарта IEEE 802.3z, балансировка нагрузки по нескольким внешним каналам (IP SLA). | не менее 12 мес. | 1 |
|  | Wi-Fi ретрансля-тор | шт. | Точка доступа Wi-Fi, поддержка стандартов 802.11a/b/n, частота 2.4ГГц. Питание: PoE. Защита информации: WEP/WPA/WPA2. Мощность передатчика: не менее 20 dBM. Тип антенны: внутренняя. Количество антенн: 2x8Вт. Поддержка IEEE 802.1q (VLAN). Максимальная скорость беспроводного соединения: не менее 300 Мбит/с. Совместимость с имеющейся у заказчика системой управления UniFi Network Management Controller. | не менее 12 мес. | 60 |

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

1) Предполагаемый период поставки товара: декабрь 2017 - февраль 2018 г.

2) порядок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта.

3) периодичность поставки: единовременная поставка товара.

4) цена товара определена в рублях.

5) стоимость Товара включает расходы на доставку, погрузку/разгрузку, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, уплату сборов, других обязательных платежей, страхование.

6) сопутствующие услуги по поставке Товара: доставка Товара на территорию Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, в том числе с применением технических средств Поставщика.

7) порядок оплаты: по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен.

8) размер обеспечения исполнения 5% от начальной (максимальной) цены договора.

9) место поставки Товара: 140170, МО, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д 46.

Прочие условия:

Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. К оборудованию должны прилагаться все необходимые сертификаты и лицензии, при их наличии.

Руководитель контрактной службы А.Н. Потапов