УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
Генерального директора
ГУП «Медицинский центр»
_____________________А.С. Лебедев
«____» _______ 2017 г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
на Техническое обслуживание 4-х лифтов в обособленном подразделении ГУП «Медицинский центр» санаторий им. Артема (Сергеева)

1. Объект закупки (товаров, работ, услуг):   
Техническое обслуживание 4-х лифтов в обособленном подразделении ГУП «Медицинский центр» санаторий им. Артёма (Сергеева) 
2. Краткие характеристики:
СПГЗ 74833
КПГЗ 5819 - 03.07.02.08 Техническое обслуживание лифтового оборудования 
3. Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

	Наименование
	Ед.  изм.
	количество

	Техническое обслуживание лифтов
	шт.
	4



4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:
Назначать лиц, ответственных за организацию оказание услуг  по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и ЛДСС, а также электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов согласно ПУБЭЛ. 
Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменения в электрических схемах.
Ставить в известность о введении новых норм и правил, давать консультации, связанные с возможными техническими усовершенствованиями и правилами техники безопасности.
Перечислить Заказчику пени и неустойку за ненадлежащее исполнение условий Контракта в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменного требования Заказчика в течение трех банковских дней.

5. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:
Устранять неисправности лифтов и ЛДСС, возникшие по техническим причинам, в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – не более 4-х суток. При аварийной ситуации направлять в любое время суток специалиста по ее ликвидации.
Производить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и участвовать в его проведении.
Производить замену электроламп освещения, в шахтах лифтов и машинных помещениях.
Принимать участие в проверках работы лифтов, проводимых организациями Ростехнадзора, специалистами-экспертами инженерных центров, а также участвовать в составлении актов на вывод оборудования из строя вследствие умышленной порчи.
Производить замену вышедших из строя узлов, деталей и агрегатов лифтового оборудования, без дополнительной оплаты, за исключением электродвигатель главного привода, редуктор лебедки, створки дверей шахты и кабины, канатоведущий шкив, тормозное устройство, канаты, пульт управления, устройства защиты и контроля, пультов ЛДСС. Замену вышеуказанного оборудования проводить в соответствии с договорами на проведение капитального ремонта. Обеспечить прием заявки от Заказчика в рабочие дни любым способом оповещения не позднее первой половины рабочего дня и подтвердить Заказчику получение Заявки или Извещения об обнаружении дефектов любым способом оповещения в течение второй половины рабочего дня получения такой Заявки или Извещения.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:
Исполнитель обязан выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и ЛДСС. Обеспечивать бесперебойную и безопасную работу лифтов, осуществлять техническое обслуживание лифтов с учетом требований ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»;

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования); 
Наличие сертификата соответствия зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. N РОСС.RU.И140.04.ЛЭ) Системы добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы или заключение экспертной организации о готовности выполнять заявленные на конкурсе работы;

8. Cроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года, по заявке Заказчика, согласно графика оказания услуг (но не реже чем 1 раз в месяц) 12 месяцев.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а также сроков и порядка их устранения.
В случае выявления  несоответствия  результатов  оказанных услуг условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Исполнителю. 
В случае необходимости разрешения споров возможно привлечение независимых экспертов;

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:
В строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»
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Приложение № 1
К техническому заданию


Приложение №1 к Контракту № ГБ-ау-349
«Спецификация оказываемых услуг»


	№п/п
	Наименование услуг
	Характеристика услуг
	Ед. измерения
	Кол-во ед. измерения
	Кол-во месяцев обслуживания
	Стоимость услуг в месяц, руб.
	Сумма по позиции с НДС (руб. без долей копеек)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумма контракта, рублей
	
	







Приложение №2 
К техническому заданию



«График оказания услуг»

	№ п/п
	Наименование и адрес (Место нахождения) объектов
	Рег. № лифта
	Кол-во ост.
	Год из., год в. в эксплуат.
	Кол-во месяцев обслуживания

	1
	УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ И  КООРДИНАТЫ ОБЪЕКТА
	
	
	
	

	
	Лифт №1
	39549
	3
	
	12

	
	Лифт №2
	42398
	7
	
	12

	
	Лифт №3
	42399
	7
	
	12

	
	Лифт №4
	42400
	6
	
	12



