|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Кол-во / ед.****измерения** | **Примечание** |
| 1. | СТНФ1-35-0,1 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 3 кг |  |
| 2. | СТНФ1-35-0,2 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 1 кг |  |
| 3. | СТНФ2-35-0,13 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 10 кг |  |
| 4. | СТНФ2-35-0,25 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 4 кг |  |
| 5. | СТНФ2-50-0,25 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 3 кг |  |
| 6. | СТФ1-18-0,13 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 5 кг |  |
| 7. | СТФ1-35-0,13 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 2 кг |  |
| 8. | СТФ1-35-0,15 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 4 кг |  |
| 9. | СТФ1-35-0,2 1 кл. ТУ16-503.161-83 | 2 кг |  |
| 10. | СОНФ2-50-2,0 1 кл. ТУ16-503.204-80 | 45 кг |  |
| 11. | САФ-0,025 (с протек. 70 мкм) ТУ16-88И79.0007002ТУ | 20 кг |  |
| 12. | САФ-0,062 (с протек. 70 мкм) ТУ16-88И79.0007002ТУ | 60 кг |  |
| 13. | Стеклоткань СТП-4-0,025 со средн.текуч. 35+-5%ТУ16-503.215-81 | 10 кг |  |
| 14. | СТ-ЭТФ-0,5 ГОСТ 12652-74 | 2 кг |  |
| 15. | СТ-ЭТФ-1,0 ГОСТ 12652-74 | 3 кг |  |
| 16. | СТ-ЭТФ-1,5 ГОСТ 12652-74 | 4 кг |  |
| 17. | СТЭФ-Р-0,35 ТУ16-503.177-83 | 1 кг |  |
| 18. | СТЭБ-ОП-П-0,5 ТУ16-503.275-86 | 2 кг |  |
| 19. | Гетинакс1-0,2 ГОСТ 2718-74 | 1 кг |  |
| 20. | Гетинакс1-0,6 ГОСТ 2718-74 | 2 кг |  |
| 21. | Гетинакс Х-0,2 ГОСТ 2718-74 | 1 кг |  |
| 22. | Гетинакс Х-1,0 ГОСТ 2718-74 | 3 кг |  |
| 23. | Гетинакс Х-1,2 ГОСТ 2718-74 | 3 кг |  |
| 24. | Гильза бакелитовая | 8 шт. |  |

**Требования к продукции:**

- продукция должна соответствовать требованиям ТУ16-503.161-83, ТУ16-503.204-80, ТУ16-503.215-81,ТУ16-503.177-83, ТУ16-503.275-86, ТУ16-88И79.0007002ТУ,ГОСТ 12652-74, ГОСТ 2718-74;

- срок хранения продукции на складе Поставщика на момент отгрузки Заказчику не должен превышать более одного месяца от даты изготовления продукции.