1 Трубопровод из нержавеющей стали горячедеформированный ГОСТ 9940-81 (с изм 1-4)   
сварной марки 12Х18Н10Т   
dу30х3,0 м 148   
dу40х3,0 м 6   
dу50х3,0 м 65   
dу65х3,0 м 36   
  
2 Тройник из нержавеющей стали прямой ГОСТ 17376-2001 (с изм 1)   
dу30х30х30 шт 6  
dу40х40х40 шт 1  
dу50х50х50 шт 6  
dу65х65х65 шт 7  
  
3 Отвод из нержавеющей стали прямой 900 ГОСТ 17375-2001 (с изм 1)  
dу32х3,0 шт 34  
dу40х3,0 шт 5  
dу50х3,0 шт 24  
dу65х3,0 шт 18  
  
4 Переход из нержавеющей стали ГОСТ 17378-2001 (с изм 1)   
к-2-159х4,5-57х3 шт 5  
к-2-135х4,0-57х3 шт 1  
к-2-76х3,0-45х2,5 шт 4  
к-2-76х3,0-38х2,0 шт 2  
к-2-38х2,0-32х2,0 шт 2