**Перечень необходимого автотранспорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование**  | **Техническая характеристика** | **Количество единиц (шт.)** |
| **1** | **Автокран LIBHERR LTR 1100** | 100-тонн | 4 |
| **2** | **Автокран Камаз, Маз. LIBHERR. КАТО.** | 50-55 тонн | 4 |
| **3** | **Автовышки АГП** | 28 - < метров | 5 |
| **4** | **Бетононасос** | вылет рукава не менее 52 метров | 2 |
|  **5** | **Бульдозер** | 16-тонн  | 3 |
| **6** | **Самосвал** | 15-20 тонн | 5 |
| **7** | **Манипулятор** | 5-7 тонн | 3 |
| **8** | **Экскаватор** | 1.2-1.5 м3 | 5 |
| **9** | **Автобус пассаж.** | 48-52 места | 8 |

 1

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **на оказание услуг по предоставлению спецтехники с водителем (оператором)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Характеристики** |
| Автокран  |  Липхер, КАТО, грузоподъёмность – 50-400 тонн |  |
| Количество спецтехники (ед.)   |  50 тонн – 2 ед.100 тонн – 4 ед.160 тонн – 2 ед.200 тонн – 1 ед.400 тонн – 1 ед. |
| Виды работ, наименования   | * Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: выгрузка, крупногабаритных грузов, спецтехники, монтаж, демонтаж различных конструкций (металлоконструкций) и оборудований.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Манипулятор | Грузоподъемность стрелы – 7 тонн |
| Количество спецтехники (ед.)   |  3 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: Перевозка негабаритных грузов, емкостей, металлоконструкций, строй материалы |

|  |  |
| --- | --- |
| **Автовышки** |  Высота подъема – от 28 метров |
| Количество спецтехники (ед.)   |  5 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: Высотные работы. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Экскаваторы с гидромолотом****(гусеничные)** | CAT320D (широкая гусянка), HITACHI ZX200LC-5G, KOMATSU PC300-7. и т.д. |
| Количество спецтехники (ед.)   |  5 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: разрабатывают мерзлоту, вскрывают асфальто-бетонные покрытия, разбирают бетонные и кирпичные строения, дробят негабариты. |

|  |  |
| --- | --- |
| Бульдозер | KOMATSU – от 16 тонн |
| Количество спецтехники (ед.)   |  5 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: Возведение насыпи, разработка и уширение выемки, перемещение грунта из выемки в насыпь, перемещение и штабелирование сыпучих материалов и торфокрошки, засыпка временных оросительных каналов, разработка котлованов, планировка площадей, очистка дорог от снега |

|  |  |
| --- | --- |
| Экскаватор(гусеничный) | CAT320D (широкая гусянка), HITACHI ZX200LC-5G, KOMATSU PC300-7. и т.д. |
| Количество спецтехники (ед.)   |  5 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ:Землекопные работы и погрузка грунта или сыпучих материалов в самосвалы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Автобетононасос |  М 52 |
| Количество спецтехники (ед.)   |  2 ед. |
| Виды работ, наименования   |  Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: Поставка готовой смеси на высоту, цоколь. |

|  |  |
| --- | --- |
| Автобус | Вместительность – от 40 мест |
| Количество спецтехники (ед.)   |  8 ед. |
| Виды работ, наименования   | Техника находиться на территории завода, на охраняемой площадке. Выполняемые виды работ: Перевозка рабочих с общежития на строительную площадку, с площадки в столовую, с площадки в общежитие. |