[ГОСТ 18599-2001](http://www.prombase.ru/docs/standards/gost-18599-2001).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (материала)** | **Количество в метрах погонных** | **Сфера применения** | **Технические и функциональные параметры товара (материала)** |
| **Наименование показателя, ед. изм. показателя** | **Значение показателя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| **1** | Труба полиэтиленовая | 450 | водоснабжение,канализация,техническое | Материал | ПЭ 100 |
| стандартное размерное соотношение (SDR). | 13,6 |
| Номинальное давление | Не менее 12 атм |
| **Наружный диаметр:** | 160 мм |
| **2** | Труба полиэтиленовая | 250 | водоснабжение,канализация,техническое | Материал | ПЭ 100 |
| стандартное размерное соотношение (SDR). | 13,6 |
| Номинальное давление | Не менее 12 атм |
| **Наружный диаметр:** | 63 мм |
| **3** | Труба полиэтиленовая | 300 | водоснабжение,канализация,техническое |

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | ПЭ 100 |
| стандартное размерное соотношение (SDR). | 17 |
| Номинальное давление | Не менее 10 атм |
| **Наружный диаметр:** | 200 мм |

 |
| **4** | Труба полиэтиленовая | 2050 | водоснабжение,канализация,техническое |

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | ПЭ 100 |
| стандартное размерное соотношение (SDR). | 17 |
| Номинальное давление | Не менее 10 атм |
| **Наружный диаметр:** | 90 мм |
| **Бухты** | Не менее 200 м. |

 |
| **5** | Труба полиэтиленовая | 500 | водоснабжение,канализация,техническое |

|  |  |
| --- | --- |
| Материал | ПЭ 100 |
| стандартное размерное соотношение (SDR). | 17 |
| Номинальное давление | Не менее 10 атм |
| **Наружный диаметр:** | 160 мм |

 |