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	№п.п.
	Наименование видов работ и затрат
	Ед.изм.
	Объем

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700*700 мм, 6.4
	шт.
	3

	2.
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 70 мм, 3.24-8 шт., 3.25-18
	шт
	26

	3
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900*900*900 мм, (1.17)
	шт
	14

	4
	Дорожные знаки на оцинкованной подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, (1.23)
	шт
	12

	5.
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700*700 мм, (5.20)
	шт
	1

	6
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 70 мм, 3.24-6 шт.
	шт
	6

	7
	Дорожные знаки на оцинкованной подоснове особых предписаний, со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, 5.19.1,5.19.2
	шт
	2

	8.
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350*700 (8.2.1 -12 шт., 8.17 — 3 шт)
	шт.
	15



