Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района Московской области


Перечень работ:

	№
п/п
	Наименование работ
	Количество

	1
	Разметка проезжей части 1.1 краской сплошной линией шириной 0,1 м 
	5 км

	2
	Разметка проезжей части 1.7 краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 
	2,5 км

	3
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м Искусственная неровность 
	0,3 км

	4
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, - пешеходный переход, длина полосы 4 м (белый цвет) 
	135 м

	5
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, - пешеходный переход, длина полосы 4 м (желтый цвет) 
	35м

	6
	Разметка проезжей части Дублирующими знаками (1.24.1 - 6 шт., 1.24.2 – 6 шт., 1.24.3 - 1 шт.)
	0,012 км



