№		ЕИ	                                                                                          Количество
(объем)
___________________________________________________________________________________________________
1 Канифоль сосновая экстракционная	 	 	КГ	                                                                                          2,000 
марки А
ТУ 23.4.433-81 .
.
___________________________________________________________________________________________________
2 Припой ПОС 30	 	 	КГ	                                                                                                                            30,000 
ГОСТ 21930-76 .
___________________________________________________________________________________________________
3 Припой ПОС 61	 	 	КГ	                                                                                                                              6,000 
ГОСТ 21930-76 .
___________________________________________________________________________________________________
4 Припой ПСр 2 кр.2 серебрянный	 	 	КГ	                                                                                             110,000 
ГОСТ 19738-74 .
Припой ПСр 2 кр.2 серебрянный поставщик и изготовитель ЗАО Завод припо ев серебро-8,0+-0,3 олово-30,0+-1,0 кадмий-5,0+-0,5 примеси железо-0,15 висмута-0,010 сумма определяемых примесей 0,15 бухта 10кг диаметр 2мм
___________________________________________________________________________________________________
5 Флюс ЗСМ-348К	 	 	КГ	                                                                                                                           5.500,000 
ТУ ТУ 592951-040-4413 .
Агломерированный (керамический) флюс. Предназначен для механизированной сварки низкоулеродистых и
низколегированных сталей, а также для восстановительной и упрочняющей наплавки с помощью сплошных и
порошковых проволок. Обеспечивает хорошее удаление шлака. Производитель: ЗАО
"Завод сварочных материалов"
___________________________________________________________________________________________________
6 Флюс для пайки ПВ-201	 	 	КГ	                                                                                                         17,000 
ГОСТ 23178-78 .
Применяется для наплавки твердого сплава на расширители и фрезера при КР-6, ОКР-6.
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