

 **Заявка**

 **на материалы**

 от «\_\_» августа 2017г.

 Объект: **«Электромастерскую»**

**Фасад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (серый) (6000мм) | 89,019 | 14 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (отдаленно-серый) (6000мм) | 302,4 | 48 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 231,021 | 36 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (белый) (6000мм) | 79,086 | 13 |
| Г образный профиль 60\*80 мм (3000мм) |  | 198 |
| L образный усиленный кронштейн l=100 (3000мм) |  | 989 |

**Кровля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 290,52 | 46 |
| Профнастил Н44-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 604,8 | 95 |
| Сталь крашенная 0,7\*600\*2000 мм (голубая) | 22 | 19 |
| Кровельный саморез ОМАХ 6,3\*90 |  |  |