

 **Заявка**

 **на материалы**

 от «\_\_» августа 2017г.

 Объект: **«Электромастерскую»**

**Фасад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (серый) (6000мм) | 70,938 | 12 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (отдаленно-серый) (6000мм) | 226,961 | 36 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 269,93 | 42 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (белый) (6000мм) | 119,364 | 19 |
| Г образный профиль 60\*80 мм (3000мм) |  | 195 |
| L образный усиленный кронштейн l=100 (3000мм) |  | 959 |

**Кровля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 39,8 | 7 |
| Профнастил Н44-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 562,8 | 89 |
| Сталь крашенная 0,7\*600\*2000 мм (голубая) | 25,4 | 22 |
| Кровельный саморез ОМАХ 6,3\*90 |  |  |