**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | Цветной ризограф |
| **Наименование товара:** | Принтер струйный |
| **Описание товара:** | цветной, формат А3, скорость печати (ч/б) свыше 30 стр/м, разрешение 4800\*1200 dpi |
| **Дополнительное описание товара:** | Цветной ризограф А3, скорость печати (ч/б) свыше 120стр/м |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание и требуемые функциональные, технические,**  **качественные и**  **эксплуатационные характеристики закупаемого товара:** | Печатное оборудование: система цифровой цветной печати для изготовления большого объема документов. Требования к  техническим характеристикам: № п/п Наименование товара, его  показатели Требуемое значение показателя 1. Система цифровой цветной печати 1.1. Скорость цветной и монохромной печати для формата А4 плотностью 80 г/м2, страниц А4 в минуту Не менее 120 1.2. Автоматическая двухсторонняя печать Наличие 1.3.  Скорость цветной и монохромной печати для формата А4 плотностью 80 г/м2 в режиме автоматической двухсторонней печати, листов А4 в минуту Не менее 60 1.4. Максимальный  объем печати в месяц, А4 страниц в месяц Не менее 1 000 000 1.5. Разрешение печати, точек на дюйм (dpi) Не менее 300х300  1.6. Максимальный формат бумаги, мм Не менее 320х488 1.7. Минимальная плотность бумаги, г/м2 Не менее 60 1.8.  Максимальная плотность бумаги, г/м2 Не менее 210 1.9. Общая емкость всех лотков подачи бумаги, листов плотностью 80 г/м2  Не менее 1000 1.10. Общая емкость всех приемных лотков отпечатанной продукции, листов плотностью 80 г/м2 Не менее 500 1.11. Вывод отпечатанной продукции (листов) без эффекта скручивания бумаги Наличие 1.12. Поддержка операционных систем MicrosoftWindows Наличие 1.13. Цветная сенсорная  панель управления с русскоязычным интерфейсом Наличие 1.14.  Сетевое подключение: Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX Наличие  1.15. Объем оперативной памяти, Гб Не менее 4 1.16. Объем жесткого диска, Гб Не менее 500 1.17. Эксплуатация системы  печати при следующих параметрах напряжения в сети: АС 220 V,  50-60 Гц Не менее 1.18. Комплект картриджей всех цветов  Наличие 1.19. Технология печати Струйная 1.20. Функция автоматизированной очистки печатных голов Наличие 1.21.  Функция печати в режиме только черным цветом Наличие 1.22.  Потребление энергии в режиме работы, кВт Не более 1 1.23.  Габаритные размеры принтера в рабочем положении (Длина х  Ширина х Высота), см Не более 105 x 75 x 120 Поставляемое оборудование должно быть: - новым (не бывшим в употреблении, не бывшим в ремонте, в том числе, которое не было  восстановлено, у которого не была осуществлена замена  составных частей, не были восстановлены потребительские  свойства), должно соответствовать  требованиям, установленным стандартами и нормативами. -  промаркированным в установленном порядке и упакованным в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, с приложением  необходимой документации. - должно соответствовать  Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О  безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".  Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев. |