Электоротовары:

1. Щит с монтажной панелью ЩМП 05-2 IP54 400\*400\*220 Ruself 0002234
2. Кабель-канал перфорированный 25\*25 L2000 импакт
3. Сверло ступенчатое ЗУБР Кобальт . Диаметр хвостовика 10 мм. Длина 100 мм. Типоразмеры: 14 ступеней. Материал сверла HSS
4. DIN рейка 30 перфорированная. Количество пазов 10шт. Длина паза 20 мм.
5. Реле промежуточное 12В DC 4пк 10А РЭК77/4 без розетки
6. Разъем модульный РРМ77/4 для РЭК 77/4
7. Фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку
8. Кронка управления АРВВ-22N «I-0» d22 мм неон/230В 1з+1р
9. Светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22 мм 230В АС, цвет зеленый
10. Светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22 мм 230В АС, цвет синий
11. Переключатель ALC-22 на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I-0 1з+1р, цвет черный
12. Клеммная колодка ТВ 15121
13. Провод МГШВ 1\*1,5, цвет белый, или любой другой монтажный Напряжение 1000 В
14. Провод ПВС 2\*2,5. Сечение2,5 кв.мм. Напряжение до 380В
15. NES-50-12 Блок питания, 12В, 4,2А, 50ВТ
16. Выключатель автоматический АВВ 2 полюса С10 А
17. Кабельный ввод с контргайкой 9/14 мм IP68 PG16 ДКС
18. Масляный обогреватель. Количество секций 9. Потребляемая мощность 2 КВт. Режим нагрева 3. Класс пылевлагозащитности IP20.
19. Simon 15 Aqua Белая Розетка 1-ая с/з с крышкой наружная IP54