|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетовара | Технические требования | Единица измерения | Кол-во |  |
| **1** | Сталь 38хс круг 185 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 280 |  |
| **2** | Сталь 38хс круг 20 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 300 |  |
| **3** | Сталь 38хс круг 300 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 2170 |  |
| **4** | Сталь 38хс круг 22 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 260 |  |
| **5** | Сталь 38хс круг 24 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 250 |  |
| **6** | Сталь 38хс круг 26 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 300 |  |
| **7** | Сталь 38хс круг 28 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 500 |  |
| **8** | Сталь 38хс круг 30 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 1600 |  |
| **9** | Сталь 38хс круг 32 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 670 |  |
| **10** | Сталь 38хс круг 36 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 1250 |  |
| **11** | Сталь 38хс круг 40 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 3550 |  |
| **12** | Сталь 38хс круг 45 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 3460 |  |
| **13** | Сталь 38хс круг 50 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 9050 |  |
| **14** | Сталь 38хс круг 62 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 500 |  |
| **15** | Сталь 38хс круг 65 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 1700 |  |
| **16** | Сталь 38хс круг 70 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 8800 |  |
| **17** | Сталь 38хс круг 75 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 320 |  |
| **18** | Сталь 38хс круг 90 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 10100 |  |
| **19** | Сталь 38хс круг 95 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 330 |  |
| **20** | Сталь 38хс круг 110 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 7680 |  |
| **21** | Сталь 38хс круг 120 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 4500 |  |
| **22** | Сталь 38хс круг 130 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 2200 |  |
| **23** | Сталь 38хс круг 150 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-2016 | кг | 10300 |  |