Добрый день!
Холдинг «Золотой ключик» проводит анализ рынка на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий

Техническое задание

Предмет закупки: выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектной и рабочей документации объекта: «Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда».
Место выполнения работ: микрорайон "Зеленый город" г. Вологда. 
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с даты заключения договора.

Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:
[bookmark: _GoBack]1.    Инженерно-геодезические изыскания. 
Оформить технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.	
Согласовать планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений с эксплуатирующими организациями.

	Наименование объекта
	Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда

	Данные о местоположении и границах площадки строительства
	г. Вологда, МКР «Зеленый город», в границах улиц Окружное шоссе, ул. Ильюшина, автодорога Вологда – Новая Ладога.

	Наименование организации заказчика
	

	Основание к производству работ
	Договор

	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) 
	Детский сад на 320 мест.   

II уровень ответственности

	Вид строительства
	Новое строительство

	Наименование организации, осуществляющей проектирование объекта
	

	Стадия проектирования
	Проектная документация, Рабочая документация

	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат «МСК 35» в следующем составе работ:
1.	Выполнить обновление топографических планов в границах, указанных в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. 
2.   Составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями нормативной документации.
3.    Согласование планов надземных и подземных коммуникаций и сооружений, с эксплуатирующими организациями.

	Данные о границах изысканий, контуров проектируемых зданий и сооружений
	В соответствии с приложением № 1 к техническому заданию

	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Материалы инженерных изысканий выдать в виде технических отчетов в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на CD -диске. Топографический план в формате DWG AutoCAD.



2.    Инженерно-экологические изыскания.
Оформить технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

	Наименование объекта
	Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда

	Данные о местоположении и границах площадки строительства
	г. Вологда, МКР «Зеленый город», в границах улиц Окружное шоссе, ул. Ильюшина, автодорога Вологда – Новая Ладога.

	Наименование организации заказчика
	

	Основание к производству работ
	Договор

	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) 
	Детский сад на 320 мест.   


II уровень ответственности

	Вид строительства
	Новое строительство

	Наименование организации, осуществляющей проектирование объекта
	

	Стадия проектирования
	Проектная документация
Рабочая документация

	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Выполнить оценку инженерно-экологических условий площадки строительства и прогноз возможных изменений для принятия проектных решений.
Дать оценку компонентов окружающей среды в т.ч. почв до начала строительства, фоновые характеристики загрязнений.
В результате проведённых изысканий представить Отчет. 

	Данные о границах изысканий, контуров проектируемых зданий и сооружений
	В соответствии с приложением № 1 к техническому заданию

	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Материалы инженерных изысканий выдать в виде технических отчетов в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на CD -диске. 



Технические отчёты по всем видам изысканий предоставить заказчику до или одновременно с актом выполненных работ (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD диске (все материалы в формате PDF, а также графическая часть в формате DWG, текстовая часть – в Word и Excel).
			
Приложения к документации: 
1. схема расположения объекта – 1 л.  
2. проект договора 3 л
