Техническая спецификация к лоту №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Завод изготовитель** *(заполняется потенциальным поставщиком)* | **Страна происхождение** *(заполняется потенциальным поставщиком)* |
| 1 | Шарошка(поковка) | Диаметр, мм – 111  Длина, мм – 83,6  Масса, кг – 3,4  Основной материал – сталь 18Х2Н4МА  Материал-заменитель - сталь 17Н3МА-Ш, сталь 17Н3МА  Поковка должна соответствовать чертежу 20.042.10.001 | шт. | 30 |  |  |
| 1 | Лапа(поковка) | Высота, мм – 72  Длина, мм – 146  Ширина, мм – 73,6  Масса, кг – 3,11  Основной материал – сталь 18Х2Н4МА  Материал-заменитель - сталь 20ХН2М, сталь 15Н3МА  Поковка должна соответствовать чертежу 20.042.10.002 | шт. | 30 |  |  |

\* Обязательное условие для поставщиков – предоставление документов, подтверждающих соответствие материала по химическому составу.

\*\* Позиции №1 и №2 поставляются комплектно.