Техническая спецификация к лоту №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Наименование** | **Технические характеристики**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Завод изготовитель** *(заполняется потенциальным поставщиком)* | **Страна происхождение** *(заполняется потенциальным поставщиком)* |
| 1 | Шарошка(поковка) | Диаметр, мм – 111Длина, мм – 83,6Масса, кг – 3,4Основной материал – сталь 18Х2Н4МАМатериал-заменитель - сталь 17Н3МА-Ш, сталь 17Н3МАПоковка должна соответствовать чертежу 20.042.10.001 | шт. | 30  |  |  |
| 1 | Лапа(поковка) | Высота, мм – 72Длина, мм – 146Ширина, мм – 73,6Масса, кг – 3,11Основной материал – сталь 18Х2Н4МАМатериал-заменитель - сталь 20ХН2М, сталь 15Н3МАПоковка должна соответствовать чертежу 20.042.10.002 | шт. | 30  |  |  |

\* Обязательное условие для поставщиков – предоставление документов, подтверждающих соответствие материала по химическому составу.

\*\* Позиции №1 и №2 поставляются комплектно.