Приложение № 2

к контракту № _

от ______
Техническое задание
на поставку многофункциональных устройств (МФУ)
	1.
	Требование к поставляемому товару:

	1.1.
	-  Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам 

	№ п/п
	Наименование Товара
	Основные характеристики объекта закупки: показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям
	Количество с указанием ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1.
	МФУ Canon
	Тип аппарата
Черно-белое лазерное многофункциональное устройство

Функции аппарата
Печать, сканирование и копирование

ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА
Скорость печати
не менее 15 не более 18 стр./мин (А4)

Способ печати
Черно-белая лазерная печать

Качество печати
не менее 1200 x 600 не более 1200 х 1200  точек на дюйм в режиме улучшенного качества

Разрешение при печати
не менее 600 x 400 точек на дюйм

режим экономии тонера
Есть

ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Скорость копирования
не менее15 не более  18 стр./мин (А4)

Время выхода первой копии
не более 12 с 

Разрешение при копировании
600 х 600 точек на дюйм

Режимы копирования
Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото

Количество копий
не менее 9 копий

Коэффициент масштабирования
в диапазоне 50—200% с шагом 10%

Другие функции
Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности

СКАНЕРА
Тип
Цветной

Разрешение при сканировании
не менее 600 x 600 не более 1200 х 1200 точек на дюйм


РАБОТА С БУМАГОЙ
Тип сканера
планшетный

Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации)
лоток не менее 150 листов

Ёмкость выводного лотка
не менее 50 листов

Типы материала для печати
Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, индексная карточка

ИНТЕРФЕЙС и ПРОГРАММНОЕ
Тип интерфейса
не менее USB 2.0 

Драйвера: Поддерживаемые ОС
Windows 7/2000/ XP/ Vista
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность
Макс. страниц в месяц не менее 8000
Время прогрева
не более 10 с при включении питания

Память
не менее 64 МБ

Панель управления
1-символьный светодиод

Питание
220В (±10%)
Потребляемая мощность
Максимальная: не более 960 Вт
В активном режиме: не более 450 Вт
В спящем режиме: не более 1,4 Вт
Обычное потребление энергии: не более  0,6 кВт.ч

Уровень шума
Звуковая мощность
При работе: не более 65,3 дБ 
В режиме ожидания: не более 43,0 дБ
Уровень звукового давления
При работе: не более 50,4 дБ, 
Режим ожидания: без шума

	4 шт.

	2.
	МФУ Kyocera
	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
МФУ лазерное

Цвет
Белый/ серый
Функции устройства
копир, принтер, сканер, возможен факс в комплектации 
ПРИНТЕР
Технология печати
лазерная

Цветность печати
черно-белая

Максимальный формат
A4

Автоматическая двусторонняя печать
есть

Максимальное разрешение чёрно-белой печати
не менее 1200x600 dpi не более 1200 х 1200 dpi
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин)
не менее 30 не более 33 стр/мин (А4)

Количество страниц в месяц
не менее 50000

СКАНЕР
Оптическое разрешение сканера
не менее 600 x 600 не более 1200 х 1200 точек на дюйм
Скорость сканирования
не менее 7 не более 35 изобр/мин
Тип сканера
цветной
Максимальный формат бумаги (сканер)
A4 (297х210)

Устройство автоподачи
есть

Тип устройства автоподачи
двухстороннее

Ёмкость устройства автоподачи
не менее 50 листов

КОПИР
Максимальное разрешение копира
600x600 dpi

Скорость копирования (стр/мин)
не менее 33 стр/мин

Изменение масштаба
в диапазоне 25-400 %

Шаг масштабирования
1 %

Максимальное количество копий за цикл
не менее 99
ЛОТКИ
Ёмкость подачи
не менее 50 листов

Ёмкость выходного лотка
не менее 50 листов

Ёмкость лотка ручной подачи
не менее 50 листов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Количество картриджей
1

Модели оригинальных картриджей
не менее 7200 стр.

Модель фотобарабана
нет

Печатает на (материалы)
глянцевой бумаге, карточках, матовой бумаге, открытках

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Совместимость
Windows

Отображение информации
жк-панель

Потребляемая мощность в работе (Вт)
не более 661 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
не более 21 Вт

Уровень шума при работе (дБ)
не более 48.3 дБ

Уровень шума в режиме ожидания (дБ)
не более 44.1 дБ


	1 шт.

	1.2.
	-  Требования к качеству поставляемых товаров и комплектации

	
	1. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам.
2. Комплектация: гарантийный талон, диск с ПО, документация,  кабель питания, лоток для листов, стартовый тонер-картридж. Наличие дуплекс у МФУ 2.
3. Поставляемый товар, в том числе его комплектующие, новые, не бывшие ранее в эксплуатации, ремонте, не использовавшиеся в выставочных, демонстрационных и других целях, не ранее 2016 года выпуска.

4. Товар должен поставляться без повреждения в исправном и работоспособном состоянии.

5. Наличие инструкции по безопасности.

6. Наличие инструкции по эксплуатации.

	1.3.
	- Требования к безопасности поставляемых товаров

	
	Товар не должен представлять опасности для окружающих.

	1.4.
	-Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика

	
	 Не допускается прием товара в поврежденном виде.

	2.
	Условия поставки товара, порядок приемки товара:

	
	1. Товар доставляется до фактического места нахождения Заказчика: МБУ «Центр защиты населения», РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил,, ул. Кулибина 64, корп.2. К товару прилагаются документы, согласно действующему законодательству на момент поставки.

2. Расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта возлагаются на Поставщика.

3. Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям документации об аукционе.
4. При поставке Поставщик должен передать Заказчику сертификат соответствия РФ и регистрационные документы, руководство по эксплуатации, паспорт и иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 
Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

	3.
	Гарантии и сроки устранения дефектов:

	3.1
	- к объему предоставления гарантий качества

	
	Гарантии предоставляются от поставщика и производителя на поставляемый товар в целом. 

	3.2
	- к сроку предоставления гарантий качества  

	
	Гарантия не менее 1 (Одного года). Гарантия не должна быть меньше гарантии завода-изготовителя.

	3.3
	- к сроку устранения дефектов 

	
	Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 дней.


ЗАКАЗЧИК ________________
ПОСТАВЩИК __________________


