|  |
| --- |
|  |

 РД 24-СЗК-01-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | исполнение | кол-во слоев ленты | наличие мателлических звеньев на концах строп | материал | наличие гибкой оболочки | вид петли стропа | исполнение стропа: климат | ширина ленты, мм | г/п тн | длина/м | **кол-во/шт** |
| СТП  | 1 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 150 | 2,00 | 2,50 | **5** |
| СТП | 4 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 35 | 2,20 | 1,00 | **2** |
| СТП  | 4 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 35 | 3,00 | 2,00 | **2** |
| СТП  | 4 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 50 | 4,80 | 2,00 | **2** |
| СТП  | 1 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 150 | 5,00 | 3,00 | **5** |
| СТП | 1 | двуслойный | нет | капрон | да | плоская | ХЛ | 100 | 5,00 | 4,00 | **4** |
| СТП  | 4 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 50 | 7,50 | 2,00 | **2** |
| СТП  | 1 | однослойный петлевой | нет | капрон | нет | плоская | У | 300 | 10,00 | 4,00 | **5** |
| СТП | 1 | двуслойный | нет | капрон | да | плоская | ХЛ | 100 | 10,00 | 6,00 | **2** |
| СТП | 1 | двуслойный | нет | капрон | да | плоская | ХЛ | 100 | 10,00 | 4,00 | **2** |

ГОСТ 25573-82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | кол-во ветвей | диаметр каната,мм мин. | вид заделки концов каната | вид исполнения каната только для 4 СК | размер длины петли стропа | исполнение стропа: климат | г/п тн | длина/м | **кол-во/шт** |
| 1СК | 1 | 8,1 | заплетка с последующй обмоткой прядей проволокой | - | 240 | ХЛ | 0,5 | 1,1 | **5** |
| 1СК | 1 | 9 | заплетка с последующй обмоткой прядей проволокой | - | 240 | У | 0,63 | 1,1 | **4** |
| 1СК | 1 | 9 | заплетка с последующй обмоткой прядей проволокой | - | 240 | У | 0,63 | 1,5 | **2** |
| 2СК | 2 | 9,9 | заплетка с последующй обмоткой прядей проволокой | - | 320 | ХЛ | 10 | 2 | **5** |
| 4СК  | 4 | - | опрессовка с алюминиевой втулкой | исп.1, канатная ветвь ВК-4,5 | - | У | 12,5 | 1,8 | **2** |
| 4СК | 4 | - | опрессовка с алюминиевой втулкой | исп.1, канатная ветвь ВК-4,5 | - | У | 12,5 | 2,5 | **2** |