Трубы напорные из полиэтилена п. Пионерский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиехарактеристики оборудования | Ед. изм.  | Количество, в натуральных показателях |
| 1 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 63 мм. по ГОСТ 18599-2001. Область применения:.Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжениятолщина стенки, класс давления материал трубы | м. мм | 2755не менее 3,7не ниже PN-10 полиэтилен ПЭ100 |
| 2 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 90 мм. по ГОСТ 18599-2001. Область применения:.Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжениятолщина стенки, класс давления материал трубы | м. мм | 400не менее 4,4не ниже PN-10 полиэтилен ПЭ100 |
| 3 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 110 мм. по ГОСТ 18599-2001. Область применения:.Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжениятолщина стенки, класс давления материал трубы | м. мм | 1100не менее 6,5не ниже PN-10 полиэтилен ПЭ100 |