Трубы напорные из полиэтилена п. Пионерский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  характеристики оборудования | Ед. изм. | Количество, в натуральных показателях |
| 1 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 63 мм. по ГОСТ 18599-2001.  Область применения:.  Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжения  толщина стенки,  класс давления  материал трубы | м.  мм | 2755  не менее 3,7  не ниже PN-10  полиэтилен ПЭ100 |
| 2 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 90 мм. по ГОСТ 18599-2001.  Область применения:.  Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжения  толщина стенки,  класс давления  материал трубы | м.  мм | 400  не менее 4,4  не ниже PN-10  полиэтилен ПЭ100 |
| 3 | Труба пластиковая бесшовная, диметром 110 мм. по ГОСТ 18599-2001.  Область применения:.  Системы хоз. питьевого (холодного) водоснабжения  толщина стенки,  класс давления  материал трубы | м.  мм | 1100  не менее 6,5  не ниже PN-10  полиэтилен ПЭ100 |