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	1.
	Источник бесперебойного питания с дополнительной батареей
	
	
	шт.
	1
	Тип - линейно - интерактивный, мощность - не менее 1350 Вт, не менее 1500 ВА; выходные розетки типа IEC 320, с батарейной поддержкой - не менее 8; автом. регулятор напряжения - есть; форма выходного сигнала - чистая синусоида; Интерфейсы: RS-232 - наличие, USB - наличие, сухие контакты - наличие, поддержка SNMP - наличие; инф. LCD-дисплей; внешние аккумуляторные ячейки - наличие; кол-во аккумуляторов - не менее 3; напряжение - не менее 12 В; емкость - не менее 9 Ач; дополнительная батарея - не менее 6 аккумуляторов, номинал не менее 12В, не менее 7Ач; Корпус - возможен монтаж в 19" стойку.


