Фильтр противогазовый Бриз-2001 А1В1Е1К1 предназначен для очистки загрязнённого воздуха от газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.); неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др. кроме оксида углерода); кислых газов и паров (диоксид серы, сероводород, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.), а также от аммиака и его органических производных. Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы. Соединительная резьба соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99 (40х3,5 мм). Фильтр противогазовый Бриз-2001 А1В1Е1К1 используется в составе фильтрующего противогаза с полнолицевой маской.
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