|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Труба металлопластиковая для горячего и холодного водоснабжения PE-X/AL/PE-X 20×2 класс эксплуатации 5 ГОСТ Р 53630-2009 | м | 600 |
| 2 | Труба металлопластиковая для горячего и холодного водоснабжения PE-X/AL/PE-X 26×3 класс эксплуатации 5 ГОСТ Р 53630-2009. | м | 200 |
| 3 | Фитинг резьбовой для труб напорных многослойных с переходом на наружную резьбу DN-20\*3/4" Материал изготовления – латунь. Покрытие – никелированное. Уплотнение – o-ring. | шт | 1000 |
| 14 | Фитинг резьбовой для труб напорных многослойных с переходом на внутреннюю резьбу DN-20\*3/4" Материал изготовления – латунь. Покрытие – никелированное. Уплотнение – o-ring. | шт | 1000 |
| 15 | Фитинг резьбовой для труб напорных многослойных с переходом на наружную резьбу DN-26\*3/4" Материал изготовления – латунь. Покрытие – никелированное. Уплотнение – o-ring. | шт | 100 |
| 16 | Фитинг резьбовой для труб напорных многослойных с переходом на внутреннюю резьбу DN-26\*3/4" Материал изготовления – латунь. Покрытие – никелированное. Уплотнение – o-ring. | шт | 100 |