|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Количество** |
| **1** | **Стойка для установки знака** | Стойка знака (5 м.), d89 мм, оцинкованная | **20 шт.** |
| **2** | **Хомут комплект 2 шт.** | Хомут в сборе для крепления знак, d89 мм | **20 шт.** |
| **3** | **Светофор односекционный светодиодный** | Односекционный транспортный светодиодный светофор с желтым излучателем, диаметр выходной апертуры 200 мм, мигающий. Рабочее напряжение - 220В. | **10 шт.** |
| **4** | **Светофорный объект на солнечной батарее** | **Комплектность:**  1. солнечная панель 60 Вт.  2. АКБ 55Ач  3. светофор Т 7.1 Рабочее напряжение 12В, диаметр выходной апертуры 200 мм  4. антивандальный кожух для АКБ. | **10 шт.** |