**Светильник, консольный, торцевой**

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

"Мощность: 90 Вт.

Напряжение: 176-264 В

Частота тока: 50 Гц

Световой поток: 8000 Лм

Диапазон рабочей температуры: от -45°С до +50°С

Срок службы: 50 000 часов

Размер: 620х200х70 мм

Цветовая температура: 6500 К

Степень защиты: IP 65

Вес: меньше 4,9 кг

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011

**Количество 90 Штука**

Место поставки КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,

Мангистауская область, г.Жанаозен

Условия поставки DDP

Срок поставки в течение 40 календерных дней