|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование (маркировка) запасных частей | Кол-во | Характеристики |
| Элемент фильтрующий очистки воздуха (721.1109560-10) | 30 | элемент фильтрующий очистки воздуха (721.1109560-10) – для автомобилей КамАЗ-5350-42, с 2014 года выпуска и двигателем КамАЗ-740622; |
| Элемент фильтрующий очистки масла (7405-1012040) | 30 | элемент фильтрующий очистки масла (7405-1012040) - для двигателей КамАЗ-740622, корпус-сетка |
| Патрон осушителя (432 410 2227) | 5 | патрон осушителя (432 410 2227) или аналог – фильтр влагоотделяющий, для пневмосистемы автомобилей КамАЗ после 2013 года выпуска; |
| Гидромуфта привода вентилятора КамАЗ-7403 | 2 | гидромуфта привода вентилятора (740.1318010) – для двигателей КамАЗ-7403 |
| Элемент фильтрующий очистки топлива, евро-4,5 (9.3.060/76) | 20 | элемент фильтрующий очистки топлива (9.3.060/76) или аналог – для двигателей КамАЗ стандарта Евро-4,5 |
| Вал карданный привода переднего моста КамАЗ-5350-42 (43114-2203011) | 2 | вал карданный привода переднего моста – для автомобилей КамАЗ-5350-42 с двигателем КамАЗ-740622 и КПП ZF |
| Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5350-42 (43114-2205011) | 2 | вал карданный привода среднего моста - для автомобилей КамАЗ-5350-42 с двигателем КамАЗ-740622 и КПП ZF |
| Вал карданный привода заднего моста КамАЗ-5350-42 (53205-2201011-10) | 2 | вал карданный привода заднего моста - для автомобилей КамАЗ-5350-42 с двигателем КамАЗ-740622 и КПП ZF |
| Вал карданный промежуточный КПП – РК КамАЗ-5350-42 (65111-2202011-30) | 2 | вал карданный промежуточный КПП-РК – для автомобилей КамАЗ-5350-42 с двигателем КамАЗ-740622 и КПП ZF |
| Ступица переднего моста в сборе с тормозным барабаном (43114-3103007-20) | 2 | ступица переднего моста в сборе с тормозным барабаном – для автомобилей КамАЗ-5350-42 после 2013 года выпуска |
| Главный тормозной кран 100-3514008 | 3 | тормозной кран (100-3514008) – двухсекционный с рычагом |
| Оптический элемент 09.3711201-01 | 10 | оптический элемент 09.3711201-01 – аналог ФГ-122 или 67.3711-23 |