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	№
	Наименование 
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	Квадроцикл
[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация квадроцикла (мотовездехода) № п/п
Характеристики Показатели :
1. Двигатель Бензиновый, 4-х тактный, не менее 2-х цилиндров, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр 
2. Объем двигателя Не менее 850 см3 
3. Мощность двигателя Не менее 72 л.с. 
4. Количество мест 2 
5. Стартер электрический 
6. Привод переключаемый 2х4/ 4х4. 
7. Тип передней подвески Сдвоенная А-образные рычаги
8. Ход передней подвески Не менее 22 см 
9. Ход задней подвески Не менее 23 см 
10. Передний тормозной механизм Гидравлический
дисковый 
11. Задний тормозной механизм Гидравлический дисковый 
12. Длина х ширина х высота, мм Не менее 2300 х 1160 х 1350 мм 
13. Клиренс Не менее 270 мм 
14. Сухой вес Не менее 360 кг. 
15. Грузоподъемность багажных площадок: передняя: не
менее 40 кг, задняя – не менее 85 кг. 
16. Емкость топливного бака Не менее 18 л. 
17. Наличие приборов многофункционального информационного дисплея: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки часов двигателя, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полного привода / заднего привода, диагностический индикатор 
18. Тяговое усилие при буксировке не менее 470 кг. 
19. Комплектация лебедка с тяговым усилием не менее 1200 кг с роликовым тросоукладчиком, усиленный передний и задний бампер,
алюминиевые диски. 
20. АКБ 2018 года выпуска, приведенные в рабочее состояние 
21. Цвет Комбинированный темных тонов 
22. Гарантия Не менее 18 месяцев или 1200 моточасов, что наступит
ранее 
23. Год выпуска 2018 г. 
24. Страна происхождения Указывается поставщиком 
25. Завод изготовитель Указывается поставщиком 
26. Модель Указывается поставщиком 
27. Перечень комплектности водительского инструмента ЗИП согласно заводской комплектации
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