Гофрокартонная тара это – само сборные почтовые коробки для пересылки почтовых отправлений, изготавливаются из трехслойного гофрированного картона, бурого цвета. Цвет нанесения: Оранжевый, белый. Общие требования к гофрокартону "EMS Kazpost" EXPRESS:  Внутренние размеры коробок: 230\*171\*74 мм.

1. Тара №1 изготавливаются из одного листа гофрированного картона.

2. Фактура внешней стороны тары должна быть лощённая.

3. Направление гофров картона должно быть параллельно высоте ящика.

4. По боковым сторонам тары предусмотрены ребра жесткости.

5. На развертке ящиков наносится линии рилевки (сгиба). Линии рилевки наносятся равномерно и четко по всей длине. Они должны быть взаимно перпендикулярными и обеспечивать формирование ящиков с заданными внутренними размерами.

6. Клапана тары должны выдерживать не менее 10-ти двойных перегибов на 180 градусов без образования трещин.

7. Толщина картона должна быть не менее 4 мм.

8. Гофрокартон должна изготавливаться  согласно дизайну указанному в приложении№1а.

9. Требования к логотипу "EMS KAZPOST": Крыло оранжевого цвета

• Буквы ЕМS голубого цвета

• Три линии оранжевого цвета

Специальное сочетание букв, разработанное для обозначения ЕМS, представляет основную торговую марку службы. Опознавательные знаки ЕМS составлены из шести линий. На логотипе эти шесть линий расположены также и на крыле с левой стороны. Три линии справа представляют собой графический элемент для усиления логотипа. Название службы всегда находится за буквами ЕМS.

• Также как и буквы ЕМS, название службы указывается на основной линии.

• По высоте название службы должно быть таким же как высота трех линий, расположенных над ним.

• Для названия службы выбирается наклон аналогичный наклону букв ЕМS.

• Используется тип шрифта «Univers».

• Название службы выполняется в голубом цвете.

Для нанесения логотипа ЕМS используются стандартные цвета: голубой и оранжевый. Стандартной системой, используемой в печатании для определения точного цвета для печати, является Pantone PMS. Голубой PMS-286, Оранжевый PMS-151.

10. Чертеж гофрированной тары изготовляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком.

11. Для гофрокартонной тары "EMS KAZPOST" EXPRESS размеров № 1 необходимо нанести справа после букв EXPRESS пояснение для Клиентов на трех языках – государственном, русском и английском (приложение №2) для последующего наклеивания сопроводительной накладной Е-1 размером  (22см\*14см).