Характеристики кресла   
• Ма ксимальная нагрузка – 200- 250 кг.   
• Рекомендованная нагрузка - 160 кг.   
• Усиленная металлическая рама.   
• Армированный механизм качания с регулировкой под вес пользователя.   
• Особо прочный газпатрон 4 поколения.   
• Прочное металлическое пятилучие хромированная 700 мм.   
• Ролики повышенной прочности.   
• Ширина сиденья: 55   
• Глубина сиденья: 51   
• Регулировка по высоте: от 46-58 см