Характеристики кресла
• Ма ксимальная нагрузка – 200- 250 кг.
• Рекомендованная нагрузка - 160 кг.
• Усиленная металлическая рама.
• Армированный механизм качания с регулировкой под вес пользователя.
• Особо прочный газпатрон 4 поколения.
• Прочное металлическое пятилучие хромированная 700 мм.
• Ролики повышенной прочности.
• Ширина сиденья: 55
• Глубина сиденья: 51
• Регулировка по высоте: от 46-58 см