Мини-система контроля доступа и учёта рабочего времени BIOSMART, взамен устаревшей системы.

Исполнительные устройства и размещение:

1) Проходная:

- Турникет "трипод" - 2 шт.;

- Сканер вен ладони + RFID EM-Marine - 3 шт., (два на выход, один на вход)

2) Серверное помещение:

- Замок на стеклянную дверь - 1 шт.;

- Сканер карт RFID EM-Marine - 1 шт.

3) Отдел кадров:

- Регистратор ладоней - 1 шт.

Программное обеспечение:

- Biosmart Studio v5

- Лицензии на 300 сотрудников;

- Модуль расширения Network на 5 рабочих мест;

- Модуль расширения Worktime.

1. Стоимость монтажа, расстояние прокладывания кабелей не более 50 м., для прокладки можем выделить свой персонал;

2. Дополнительные расходы.