|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Холодильник, двухкамерный, отдельностояший, объем 250-299 л, с морозильным отделом |
| Дополнительная характеристика: | Холодильник двухкамерный, цвет белый, |
| Количество | 40 |
| Единица измерения | Штука |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен |

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Тип холодильника Двухкамерный Холодильник, Расположение морозильной камеры Снизу, Полезный общий объем, л 300, Количество дверей 2, Количество камер 2, Общее количество ящиков 5, Материал корпуса Металл, Тип управления Электронный, Тип компрессора Обычный, Количество компрессоров 1, Климатический класс холодильника SN-T (от +10 °С до +43°С), Класс энергоэффективности A+, Годовой расход электроэнергии, кВт/год 306, Хладагент R600a, Уровень шума, дБ 40, Перенавешиваемые двери Есть, Сигнал открытой двери Есть, Светодиодное освещение Есть, Холодильная камера, олезный объем холодильной камеры, л 200, Система размораживания холодильной камеры No frost, Количество полок 4, Материал полок Закаленное стекло, Морозильная камера, Полезный объем морозильной камеры, л 100, Система размораживания морозильной камеры No frost, Охлаждающая способность, кг в cутки 7, Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч 18 , Количество секций 4, Дополнительные характеристики, цифровой дисплей Есть, Ледогенератор Нет, Диспенсер Нет, Зона свежести Есть, Габариты Высота, см 201, Ширина, см 54, Глубина, см 60, Вес, кг 63