|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Кондиционер (сплит-система), колонно-напольный, площадь охлаждения менее 120 м2  |
| Дополнительная характеристика: | кондиционер напольный, жердегі кондиционер |
| Количество | 5 |
| Единица измерения | Штука  |
| Условия поставки | DDP  |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней  |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен  |

Класс энергопотребления: D Тип кондиционера: колонно-напольный Площадь помещения, кв.м.:120-140. Подключение электропитания, фаза: трехфазный Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт:5100/5100 Мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт:14100/15500 Функции: Система против образования льда: есть, Ионизация: нет, Таймер: есть, Дистанционное управление: пульт д/у, Уровень шума: Уровень шума внутреннего блока, дБ:49/52 Количество внутренних блоков:1 Тип компрессора: обычный Хладагент:R410a Охлаждение: есть, от +18 до +43 C Автоматический: есть, Циркуляция: есть, Осушение: есть, Обогрев: есть, от -7 до +24 C.

После поставки товара на склад Заказчика, Поставщик должен осуществить демонтаж старого кондиционера и монтаж и установку данной продукции разнарядки АО «Озенмунайгаз». Примечание: Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать страну и завод изготовителя поставляемого товара. После поставки товара на склад Заказчика, Поставщик должен осуществить демонтаж старого водонагревателя и монтаж и установку данной продукции разнарядки АО «Озенмунайгаз». График поставки:60 календарных дней с момента подписания договора Гарантийный период:12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки Поставка продукции производится по адресу : АО "Озенмунайгаз", УПТОиКО г.Жанаозен