|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Ящик, силовой, серия ЯРВ |
| Дополнительная характеристика | Прочее: 6,7, Д64682 |
| Количество | 68 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Южно-Казахстанская область, Созакский р-он, поселок Таукент, ЦАПБ |
| Условия поставки | DDP |

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Шкаф из нержавеющей стали

•Щиты из нержавеющей стали 304 L.

•IP 66

•Для эксплуатации в агрессивных средах

•Отделка - матовая нержавеющая сталь

•Двери со скругленными углами, замки с двумя планками

•Защитный козырек

•Реверсивный щит

•Автоцентрирование оборудования

•Металлический щит из нержавеющей стали 304 L

•Вертикальный

•2 двери

•Внешние размеры (ВxШxГ): 1200x1000x300 мм

•Дверь с запорным механизмом в 3 точках

•Левая дверь закрывается внутренней ручкой в двух точках

•Дополнительный 3-полосный автоматический выключатель с расцепителем защиты на токи до 250 А.