|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Каталожный номер** | **Параметры эквивалентности** | **Кол-во, шт** |
| 1 | Фильтр масляный ЛиАЗ, (номер из каталога MAN 51.05501-7160) | Номер по каталогу завода-изготовителя MAN 51.05501-7160. |  | 500 |
| 2 | Фильтр масляный ЛиАЗ, ДВС MAN | 51.05501-7160 | Элемент фильтрующий масла Внутренний диаметр2, (мм): 93, Резьба (мм): M30 x 2, Рабочее давление, Бар: 2,5, устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с дв. MAN D0 836 LOH\_\_ и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 12 000 |
| 3 | Фильтр топливный сепаратор ЛиАЗ, (номер из каталога MAN 51.12503-0052) | Номер по каталогу завода-изготовителя MAN 51.12503-0052. |  | 500 |
| 4 | Фильтр топливный сепаратор ЛиАЗ, ДВС MAN | 51.12503-0052 | Элемент сменный фильтра грубой очистки топлива, Соединительная резьба: 1"х14 устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с дв. MAN D0 836 LOH\_\_ и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 7 500 |
| 5 | Фильтр топливный - сменный элемент с уплотнительным кольцом, (номер из каталога MAN 51.12503-0061) | Номер по каталогу завода-изготовителя MAN 51.12503-0061. |  | 500 |
| 6 | Фильтр топливный сменный элемент с уплотнительным кольцом, ДВС MAN | 51.12503-0061 | Элемент фильтрующий топлива, Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с дв. MAN D0 836 LOH\_\_ и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 8 000 |
| 7 | Фильтр топливный - сменный элемент, (номер из каталога MAN 51.12503-0062) | Номер по каталогу завода-изготовителя MAN 51.12503-0062. |  | 10 |
| 8 | Фильтр топливный сменный элемент, ДВС MAN | 51.12503-0062 | Фильтрующий элемент очистки топлива ручного насоса топлива. Высота 41мм, диаметр с направляющими 50мм, диаметр внутреннего отверстия 27мм, диаметр посадочный 47мм, диаметр фильтрующий поверхности 40мм. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с дв. MAN D0 836 LOH\_\_ и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 5 000 |
| 9 | Фильтр воздушный ЛИАЗ, ЛИАЗ, (номер из каталога MAN 81.08304-0101) | Номер по каталогу завода-изготовителя MAN 81.08304-0101. |  | 450 |
| 10 | Фильтр воздушный ЛИАЗ, ДВС MAN | 81.08304-0101 | Фильтр воздушный цилиндрический. Размеры: внутренний диаметр - 150 мм. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ 5292, 6213, с дв. MAN D0836LOH и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 4 000 |
| 11 | Фильтр модуля подготовки воздуха, ЛиАЗ 5292, 6213 | 432 410 222 7 | Фильтрующий элемент устанавливается на влагомаслоуловитель тормозной системы. Корпус металлический. Внутренняя резьба: M39x1,5 мм. Давление: 14 бар. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 2 500 |
| 12 | Фильтр гидравлический, ГолАЗ ДВС Scania DC903 | 1301696 | Фильтрующий элемент трансмиссионый. Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62мм, размер резьбы M23x1,5, длина 115 мм. Устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, Волжанин 6228 с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*, YS2L6X200\*\*\*\*\*\*\*\*. | 50 |
| 13 | Фильтр гидропривода вентилятора, ЛиАЗ | 81.06668-0006 | Фильтрующий элемент гидравлической системы привода рабочего оборудования, высота 135,5 мм, диаметр 70 мм, внутренний диаметр 25,5 мм, устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 100 |
| 14 | Фильтр гидропривода вентилятора, ДВС Scania DC903, ГолАЗ | 173 36 58 | Фильтрующий элемент гидравлической системы привода рабочего оборудования, цилиндрической формы, в металлическом корпусе диаметр наружный 82,5 мм, высота 200 мм, внутренний диаметр 24,2 мм устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, 6228 с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*, YS2L6X200\*\*\*\*\*\*\*\* | 50 |
| 15 | Фильтр гидравлический АКПП ZF HP 502 C / HP 592 C / HP 602 C | 4139298936 | Фильтрующий элемент масла ГМП ZF. Имеет форму цилиндра. Диаметра фильтра: 69 мм. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 500 |
| 16 | Фильтр ГУР ГолАЗ | 153468 | Фильтр гидроусилителя руля масляный, Внешний диаметр: 58 мм, Высота: 100 мм, Внутренний диаметр 1 (мм): 18,5, Внутренний диаметр 2 (мм): 18,5. Устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*, YS2L6X200\*\*\*\*\*\*\*\*. | 50 |
| 17 | Фильтр жидкости катализатора AdBlue ГолАЗ | 1907422 | Фильтр мочевины (Карбамидный фильтр) с уплотнением и крепёжным материалом. Высота без резьбы:65,6 мм, Высота полная: 75,5 мм, Внутренний диаметр: 25 мм, Наружный диаметр резьбы: 33 мм. Исполнение фильтра: Фильтр-патрон. Устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*. | 100 |
| 18 | Фильтр масляный (вставка) ГолАЗ, ДВС Scania DC | 202 2275 | Фильтрующий элемент очистки масла, цилиндрической формы, диаметр наружный 90,16 мм, диаметр внутренний верхний 45,08 мм, высота 282,85 мм, диаметр внутренний нижний 45,08 мм. Устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, 6228 с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*, YS2L6X200\*\*\*\*\*\*\*\*. | 200 |
| 19 | Фильтр масляный МАЗ, ДВС Mercedes-Benz OM 906 LA | A 906 184 03 25 | Элемент масленого фильтра двигателя бумажный цилиндрический. Параметры: диаметр внутренний малый 28 мм. Устанавливается на автобусах марки МАЗ 103, 107 с VIN №-ми: Y3M103\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Y3M107\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 200 |
| 20 | Фильтр ретардера комплект полный ГолАЗ, ДВС Scania DC | 1381235 | Фильтр масляный ретардера, устанавливается на автобусы ГолАЗ с ВИН №: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*\*, XTF62280V\*\*\*\*\*\*\*\*, | 50 |
| 21 | Фильтр топливный предпускового подогревателя Webasto Thermo 300/350 | 9011807С | Фильтрующий элемент очистки топлива. Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62мм, параметры резьбового отверстия M16 x1,5, устанавливается на автобусы ЛиАЗ с ВИН №: XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*, | 1 500 |
| 22 | Масляный фильтр двигателя | Номер по каталогу завода-изготовителя MANN-HUMMEL W 11 102. |  | 100 |
| 23 | Топливный фильтр тонкой очистки | Номер по каталогу завода-изготовителя MANN-HUMMEL WDK 940/1. |  | 500 |
| 24 | Топливный фильтр тонкой очистки | Номер по каталогу завода-изготовителя ЯМЗ, 536.1117075. |  | 500 |
| 25 | Воздушный фильтр | Номер по каталогу завода-изготовителя MANN-HUMMEL С25 860/5. |  | 250 |
| 26 | Воздушный фильтр | Номер по каталогу завода-изготовителя MANN-HUMMEL С23 632/1. |  | 100 |
| 27 | Фильтр осушитель | Номер по каталогу завода-изготовителя Wabco 4329012232. |  | 200 |
| 28 | Фильтр подогревателя топливный WEBASTO Т350 | Номер по каталогу завода-изготовителя SPHEROS 9011807С. |  | 851 |
| 29 | Топливный фильтр-водоотделитель | Номер по каталогу завода-изготовителя MANN-HUMMEL, Preline 270Х (элемент). |  | 100 |
| 30 | Топливный фильтр-водоотделитель ЯМЗ | Номер по каталогу завода-изготовителя 5340.1105075-10. |  | 300 |
| 31 | Водосборный стакан топливного фильтра для системы PRELINE 270 | Номер по каталогу завода-изготовителя BL 1. |  | 200 |
| 32 | Датчик водосборного стакана для системы PRELINE 270 | Номер по каталогу завода-изготовителя 5902070772. |  | 200 |
| 33 | Индикатор запыленности воздушного фильтра для автобуса ЛиАЗ | 81.08309.6013 | Индикатор запыленности возд. фильтра цилиндрической формы в пластиковом корпусе, диаметр наружный 35 мм, высота 73 мм, внутренние резьбовое отверстие М10х1,5 устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 100 |
| 34 | Лампа накаливания автомобильная | 24VP21W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [21 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [BA15s] | 10 000 |
| 35 | Лампа накаливания автомобильная | 24VR5W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [5 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [BA15s] | 8 000 |
| 36 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная | 24V 70W H7 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [70 Ватт], с одной спиралью, с двумя контактами, тип цоколя [PX26d] | 5 000 |
| 37 | Лампа накаливания автомобильная, салонная | 24VC5W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [5 Ватт], с одной спиралью, салонная, тип цоколя [SV8,5], размеры: [длина - 35 мм, диаметр - 11 мм] | 8 000 |
| 38 | Лампа накаливания автомобильная | 24VW1,2W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [1,2 Ватт], с одной спиралью, тип цоколя [W2x4,6d] | 6 000 |
| 39 | Лампа накаливания автомобильная | 24VP21/5W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [21/5 Ватт], с двумя спиралями, с двумя контактами, тип цоколя [BAY15d] | 3 000 |
| 40 | Лампа накаливания автомобильная | 24VW5W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [5 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [W2,1x9,5d] | 2 000 |
| 41 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная | 24V 70W Н1 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [70 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [P14.5s] | 1 500 |
| 42 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная | 24V 75/70W H4 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [75/70 Ватт], с двумя спиралями, тип цоколя [P43t] | 1 000 |
| 43 | Лампа накаливания автомобильная, приборная | 24VT4W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [4 Ватт], приборная, тип цоколя [BA9s] | 1 000 |
| 44 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная | 24V 70W H3 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [70 Ватт], тип цоколя [PK22s] | 1 500 |
| 45 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная | 24V 20/60W H15 | Лампа накаливания кварцевая галогеновая автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [20/60 Ватт], с двумя спиралями, тип цоколя [PGJ23t-1] | 1 000 |
| 46 | Лампа накаливания автомобильная | 24VR10W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [10 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [BA15s] | 1 000 |
| 47 | Лампа накаливания автомобильная | 24VW3W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [3 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, тип цоколя [W2,1x9,5d] | 150 |
| 48 | Лампа накаливания автомобильная | 24VPY21W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [21 Ватт], с одной спиралью, с одним контактом, с колбой жёлтого цвета, тип цоколя [BAU15s] | 150 |
| 49 | Лампа накаливания автомобильная, салонная | 24VC5W | Лампа накаливания автомобильная, напряжение [24 Вольт], мощность [5 Ватт], с одной спиралью, салонная, тип цоколя [SV8,5], размеры: [длина - [41 мм], [диаметр - [11 мм] | 150 |
| 50 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой холодный белый свет | 18W/640 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой холодный белый свет мощностью [18 Ватт], диаметр трубки [T8], длина [604 мм], тип цоколя [G13]. | 502 |
| 51 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой теплый белый свет | 18W/830 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой теплый белый, мощностью [18 Ватт], диаметр трубки [T8], длина [604 мм], тип цоколя [G13]. | 500 |
| 52 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой тёплый белый свет | 11W/827 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой тёплый белый, мощностью [9 Ватт], напряжением [24 Вольт], тип колбы плоская, тип цоколя [2G7] с четырьмя контактами, длиной [144 мм]. | 100 |
| 53 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет | 11W/840 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет, мощностью [9 Ватт], напряжением [24 Вольт], тип колбы плоская, тип цоколя [2G7] с четырьмя контактами, длиной [144 мм]. | 3 000 |
| 54 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет | 24W/840 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет, мощностью [9 Ватт], напряжением [24 Вольт], тип колбы плоская, тип цоколя [2G11] с четырьмя контактами, длиной [315 мм]. | 1 500 |
| 55 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет | SQ0355-0024 | Лампа газоразрядная, люминесцентная, энергоэкономичная, с цветовой температурой нормально белый свет, мощностью [28 Ватт], диаметр трубки [T5], длина с цоколем без штырьков [1149 мм], тип цоколя [G5]. | 50 |
| 56 | Корпус масляного фильтра дв. ЯМЗ 534/536 | Номер по каталогу завода-изготовителя 53401012020. |  | 2 |
| 57 | Корпус масляного фильтра дв. ЯМЗ 534/536 с клапаном теплообменника. | Номер по каталогу завода-изготовителя 53401012012. |  | 2 |
| 58 | Корпус фильтра масляного ЛиАЗ дв. МАН D0836LOH02-04 | 51.05503-6106 | Корпус крепления элемента фильтрующего масла, материал исполнения: алюминий. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292.20 и ЛиАЗ-6213.20 с дв. MAN D0 836 LOH02-40, и VIN №-ми: XTY529220\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY621320\*\*\*\*\*\*\*\*. | 2 |
| 59 | Корпус фильтра топливного с подогревом ЛиАЗ, двигатель МАН D0836 | 51.12501-7324 | Корпус фильтра топливного в сборе с фильтрами и подогревом, устанавливается на автобусы ЛиАЗ с ВИН №: XTY621321\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY529221\*\*\*\*\*\*\*\*, | 2 |
| 60 | Крышка топливного насоса ЛиАЗ | 51.12502-0014 | Стакан насоса подкачивающего, устанавливается на автобусы ЛиАЗ с ВИН №: XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 639 |
| 61 | Крышка фильтра топливного дв. МВ OМ906 | A0000925208 | Крышка элемента фильтра очистки топлива, высота 85,5 мм, размер резьбы Te112x3, из полимерного материала, наружный диаметр 107 мм, внутренний диаметр 102 мм, ширина зева ключа гаечного 36. Устанавливается на автобусах марки МАЗ 103, 107 с VIN №-ми: Y3M103\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Y3M107\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 2 |
| 62 | Крышка фильтра топливного двигателя МАН D0836LOH40-65 | 51.12504-0008 | Крышка фильтра топливного, устанавливается на автобусы ЛиАЗ с ВИН №: XTY621322\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY529222\*\*\*\*\*\*\*\*, | 2 |
| 63 | Площадка фильтра топливного в сборе с подогревом ЛиАЗ двигатель МАН D0836LOH02-04 | 81.12504-0028 | Основание монтажное элемента фильтрующего топливного, количество монтируемых элементов: 2, материал исполнения: алюминий, пластик, дополнительный артикул: элемент электрический подогрева 24 В, устанавливается на автобусах ЛиАЗ с двигателями MAN D0836, ВИН №: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, | 5 |
| 64 | Прокладка масляного фильтра дв. МВ OМ906 | A9061840280 | Уплотнитель корпуса масляного фильтра. Устанавливается на автобусах марки МАЗ 103, 107 с VIN №-ми: Y3M103\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Y3M107\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 2 |
| 65 | Комплект фильтров для технического обслуживания автобуса ГолАЗ | 2277576 | Комплект фильтрующих элементов, Комплектность: элемент фильтрующий топлива высота 180 мм, диаметр 110 мм, Резьба слива метрическая 3 3/4-10 UNS, Резьба впускного канала метрическая 1-14 UNS, элемент фильтрующий топлива высота 183 мм, диаметр 1 - 86 мм, диаметр 2 - 85 мм, диаметр посадочного места 56 мм, диаметр отверстия 38 мм, Уплотнительная шайба 24,2х4,2, Уплотнительное кольцо 132,5х3,5, Уплотнительное кольцо 117х3,5мм, Уплотнительное кольцо 104х4 мм, Уплотнительное кольцо 35х3,5мм, Уплотнительное кольцо 21х41 мм, элемент фильтрующий масла высота 283 мм, диаметр - 90 мм, диаметр посадочного места 45 мм, Устанавливается на автобусы марки ГолАЗ-525110-10, 525110-11, 6228 с VIN №-ми: XTF525110\*\*\*\*\*\*\*, YS2L6X200\*\*\*\*\*\*\*\*. | 200 |
| 66 | Фильтр влагоотделитель топлива с подогревом в сборе ЛиАЗ 4292, дв. ЯМЗ (PreLine 270) | Номер по каталогу завода-изготовителя 5340.1105010. |  | 5 |
| 67 | Фильтр влагоотделитель топлива с подогревом в сборе ЛиАЗ 4292 дв. ЯМЗ (Parker LDP90YAMZ01) | Номер по каталогу завода-изготовителя 5340.1105010-01. |  | 5 |
| 68 | Фильтр газовый ДВС MAN | 81.12550-0000 | Элемент фильтрующий газа, Внешний диаметр (мм): 38,5, Внутренний диаметр (мм): 25, Высота (мм): 64. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ XTY5292.71\*\*\*\*\*\*\*\* | 96 |
| 69 | Маслянный фильтр АКП Voith Diwa | 59.3355.10 | Фильтр масляный ГМП Voith Diwa, Внешний диаметр (мм): 82, Внутренний диаметр1 (мм): 38, Внутренний диаметр2 (мм): 21,5, в комплекте с уплотнительными кольцами медное. Устанавливается на автобусах марки МАЗ 103, 107 с VIN №-ми: Y3M103\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Y3M107\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 200 |
| 70 | Фильтр воздушный дв. МАН D0836LOH | 81.08304-0074 | Элемент воздушного фильтра, цилиндрической формы, диаметр наружный 242 мм, диаметр внутренний верхний132 мм, диаметр внутренний нижний 11 мм, высота 378 мм. Устанавливается на автобусы марки ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 с дв. MAN D0 836 и VIN №-ми: XTY52922\*\*\*\*\*\*\*\*\*, XTY62132\*\*\*\*\*\*\*\*\*. | 300 |
| 71 | Фильтр масляный ГМП ZF Ecolife | Номер по каталогу завода-изготовителя 4181.298.002. |  | 100 |
| **Итого** | | | | **103 827** |