Заявка

Техническое описание

Зажим, соединительный. Тип: КС-325-1 (055-2)

Количество: 2 328

Прочие характеристики: Допускаемая нагрузка 2,5 кН, масса 0,65кг, метод изготовления штамповка/сборка.

Назначение: для крепления многопроволочных медных и сталемедных проводов сечением 70-95 мм2 и 95-1 20 мм2

Наши реквизиты:

ТОО "DARMEN GROUP"

[г.Алматы, ул.Клочкова 66, офис 303Б](https://maps.google.com/?q=%D0%B3.%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B,+%D1%83%D0%BB.%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+66,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+303%D0%91&entry=gmail&source=g)(юр адрес)

БИН: 170340003946  
KZ0896502F0008672570  
АО  "ForteBank"   
IRTYKZKA

Свидетельство НДС №1192790 от 10 апреля 2017г.

Директор - Искаков Нурсултан Кемалович, действующий на основании устава